# SERVICEINSTÄLLNINGAR

## "Fliken DNS

Använd den här fliken för att konfigurera DNS-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### DNS-inställningar

###### Huvudserver

Ange den primära DNS-serverns IP-adress.

###### Sekundär server

Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 20 sekunder.
Tiden används innan anslutningen till DNS-servern har upprättats enligt standardspecifikationerna.

###### Domännamn

Ange domännamnet för den valda DNS-servern.

###### Dynamisk DNS-uppdatering

Ställ in det här alternativet för att använda dynamisk uppdatering för DNS-servern.

###### Uppdateringsintervall

Ange ett intervall för att uppdatera DNS-servern.

## "Fliken WINS

Använd den här fliken för att konfigurera WINS-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### WINS inställning

###### Huvudserver

Ange den primära WINS-serverns IP-adress.

###### Sekundär server

Ange den sekundära WINS-serverns IP-adress.

###### ID för definitionsområde

Ange ID för definitionsområde.

## "Fliken SMTP

Använd den här fliken för att konfigurera SMTP-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### SMTP-inställningar

###### Huvudserver

Ange den primära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.

###### Sekundär server

Ange den sekundära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.

###### Portnummer

Ange ett portnummer. Standardinställningen är port 25.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 20 sekunder. Värdet används vid anslutningen till SMTP-servern och för dataöverföring enligt specifikationerna i e-postsystemet.

###### Svarsadress för e-post

Om dataöverföringen misslyckas kan det ej levererade e-postmeddelandet returneras från servern.
Ange en e-postadress (endast en adress) för att hämta meddelanden som ej levererats.
Vanligtvis kan du skriva in systemadministratörens e-postadress.

###### Aktivera SSL

Om har valts, kan SMPT-via-TLS-krypterad kommunikation användas med kommandot STARTTLS.
Detta kräver att servern stöder kommandot STARTTLS.
Ställ in ”Portnummer” på samma portnummer som den normala SMTP-servern för att tillåta SSL-kommunikation.

###### SMTP-autentisering

En SMTP-serverautentisering sker om har ställts in.
Om du använder Kerberos-autentisering anger du KDC-server, portnummer och realm på inställningssidan för Kerberos-autentisering.

###### Användarnamn

Ange användarnamn.

###### Lösenord

Ange lösenordet.
Markera [Ändra lösenord] med för att ändra lösenordet.

###### POP före SMTP

Om har ställts in autentiseras du först till POP-servern innan SMTP-kommunikation används.

- POP3-server: Ange den sekundära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
- Portnummer: Ange POP3-portnumret för POP före SMTP-kommunikation. Standardinställningen är port 110.
- POP-autenticering: Om har ställts in används autentiseringsprotokollet (inklusive APOP) för autentisering mot POP3-servern.
- Användarnamn: Ange användarnamnet för POP före SMTP-kommunikation.
- Lösenord: Ange det lösenord som krävs för POP före SMTP-kommunikation. Markera [Ändra lösenord] med för att ändra lösenordet.
- Aktivera SSL: Om den här inställningen är satt till är POP- via SSL-kommunikation eller POP- via TLS-kommunikation genom STLS-kommando aktiverat.
  Det innebär att servern måste stödja POP via SSL-kommunikation eller STLS-kommandot.
  Ställ in ”Portnummer” i portnumret för POP via SSL-kommunikation för att tillåta SSL-kommunikation.
  Ställ in "Portnummer" på samma portnummer som för den normala POP3-kommunikationen för att tillåta POP via TLS-kommunikation.

###### Anslutningstest

Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till SMTP-servern.

## "Fliken SNMP

Använd den här fliken för att konfigurera SNMP-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### SNMP v1-inställningar

Ställ in detta alternativ för att använda SNMPv1-inställningarna.

###### Åtkomstmetod

Ställ in åtkomstmetod.

###### GET-community

Ange namn för GET-community för att hämta enhetsinformation med SNMP.

###### SET-community

Ange det SET-communitynamn som krävs för SNMP-inställningen.
Ställ in för att ändra SET-community.

###### TRAP-community

Ange communitynamnet som ska användas när SNMP TRAP skickas från enheten.

###### TRAP-måladress

Ange IP-adressen för måldatorn vid SNMP TRAP-kommunikation.

### SNMP v3-inställningar

###### SNMP v3 inställningar

Ställ in detta alternativ för att använda SNMPv3-inställningarna.

###### Användarnamn

Ange användarnamn.

###### Autentiseringsnyckel

Ange autentiseringsnyckeln.

###### Sekretessnyckel

Ange sekretessnyckeln.

###### Kontextnamn

Kontextnamnet visas.

## "Fliken Kerberos

Använd den här fliken för att konfigurera Kerberos-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### Inställning av Kerberosautentisering

###### KDC-server

Ange Kerberos-autentiseringsserverns IP-adress eller värdnamn.

###### Portnummer

Ange portnumret för autentiseringsservern för Kerberos. Standardinställningen är port 88.

###### Realm

Ange realm för Kerberos

## "Fliken SNTP

Använd den här fliken för att konfigurera SNTP-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### SNTP-inställningar

###### SNTP

Ställ in detta alternativ för att använda SNTP-protokollet.

###### SNTP-server

Ange SNTP-serverns IP-adress eller värdnamn.

###### Portnummer

Ange ett portnummer. Standardinställningen är port 123.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 5 sekunder.

###### Synkroniseringsintervall

Ange ett intervall för synkronisering med SNTP-servern.

###### Synkronisera vid uppstart

Om du vill synkronisera när maskinen startas ställer du in .

###### Synkronisera nu

När du trycker här synkroniseras maskinen med SNTP-servern.

## "Fliken mDNS

Använd den här fliken för att konfigurera mDNS-inställningar.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### mDNS-inställningar

###### mDNS

Ställ in detta alternativ för att använda mDNS-inställningarna.

###### Servicenamn

Ange ett servicenamn.

###### Domännamn

Ange domännamnet.

###### Prioriterad service

Välj en service som används med prioriteringen.
Tillbaka till början