# BEGÄRD RELÄSÄNDNING MED F-KOD

## Översikt

Du kan skicka ett dokument till F-kod faxminnesboxen (Relä-Gruppsändning) på en annan maskin, och sedan tvinga den maskinen att sända dokumentet till flera destinationer.
Om du exempelvis behöver leverera ett dokument till avlägsna destinationer, kan du skicka det till en maskin nära dessa destinationer och sedan sända dokumentet från den maskinen till alla destinationer. Den här processen kan sänka kommunikationskostnaderna. Det är mer ekonomiskt att skicka dokument på natten med hjälp av timeröverföringsfunktionen.

- ANGE KOMMUNIKATIONSTID

- Kontrollera först att F-koden (deladress och kodnummer) har ställts in i F-kod faxminnesboxen på den andra maskinen.
- Alla destinationsdata måste vara registrerade i F-kod faxminnesboxen (relä-gruppsändning) på den andra maskinen i förväg.
- Överföringen kan genomföras oavsett om destinationen stöder F-kod eller inte.
- Din maskin (relävärdstation) debiteras endast för kommunikation till den andra maskinen (relästation). Kommunikationskostnader för dokumentsändning till alla destinationer debiteras till den andra maskinen (relästation).
- Du kan använda den här funktionen tillsammans med gruppsändning eller timeröverföring vid behov. Det är bra om dessa överföringar är programmerade.

Det går inte att skriva ut mottagningsdatum och -tid på faxmeddelandena när vidarebefordrade fax skrivs ut från mottagardestinationen. (”Utskrift mottag.datum- och tid” har avaktiverats.)

###### För att skapa faxminnesboxar för F-kod:

Välj [Systeminställningar] → [F-Kod Faxminnesbox] i inställningsläget-

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer

   1. (1) Ange destinationens linjenummer med sifferknapparna.
   2. (2) Tryck på knappen [Deladress].
      Symbol ”/” anges.
   3. (3) Ange deladress med sifferknapparna.
   4. (4) Tryck på knappen [Kodnummer].
      Symbol ”/” anges.
   5. (5) Ange kodnummer med sifferknapparna.
   - Om deladressen och kodnumret redan har registrerats kan du välja en direktvalsknapp också.
   - Om kodnumret har utelämnats för destinationsmaskinens faxminnesbox, kan du hoppa över steg (4) och (5).

3. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   När du lägger originalet på dokumentglaset ska du scanna en sida i taget.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till toppen