# PORTKONTROLL

Aktivera eller inaktivera huvudsystemportar, ställ in portnumren och tryck på knappen [Lagra].
Följande portar kan konfigureras.

Serverport | Klientport
--- | ---
HTTP HTTPS FTP-UTSKRIFT Utskrift i raw-format LPD IPP IPP-SSL Ta emot tandemmaterial PC-scanning Panel för fjärranvändning SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD Expansion av USB-enhet (när Kommunikationsmodul eller Extern kontomodul är aktiverat) Sharp OSA (när Kommunikationsmodul eller Extern kontomodul är aktiverat) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Meddela jobbslut LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Sänd tandemmaterial Sänd säkerhetskopiering

Tillbaka till början