# SKAPA EN KORREKTURKOPIA

## Översikt

När du använder den här funktionen kopieras bara en uppsättning oavsett angivet antal kopior och gör det möjligt för dig att kontrollera förhandsgranskningsbilden. När du har kontrollerat förhandsgranskningsbilden kan du ändra inställningarna vid behov och utföra ett effektivt kopieringsjobb.
Korrekturkopians sekvens

- Om korrekturkopiering körs när maskinen skriver ut ett annat jobb, avbryts det pågående jobbet och endast en uppsättning kopior skrivs ut. Det avbrutna jobbet återupptas när en uppsättning kopior har skrivits ut.
  Om korrekturkopiering utförs samtidigt som maskinen skriver ut ett jobb med dubbelsidig utskrift och häftning, skrivs endast en uppsättning kopior ut efter att det pågående jobbet har avslutats.
- När de återstående korrekturkopiorna skrivs ut samtidigt som maskinen skriver ut ett annat jobb, startas kopieringen först när det reserverade jobbet har avslutats.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange vid behov funktioner som ”Exponering” och ”Återgivning”.

3. #### Ange antalet kopior (antal uppsättningar) med sifferknapparna.

   - Upp till 9999 kopior (uppsättningar) kan ställas in.
   - Ställer du in fel antal kopior kan du trycka på knappen [C] och ställa in rätt antal.

4. #### Tryck på knappen [Korrekturkopia].

   Tryck på knappen till vänster om [Korrekturkopia] för att göra en kopia i svart och vitt. Tryck på knappen till höger om [Korrekturkopia] för att göra en kopia i färg.
   Endast en uppsättning kopior skrivs ut.

5. #### Kontrollera kopieringsresultatet. Tryck på knappen [Starta utskrift] om du är nöjd med resultatet.

   Om kopieringsresultatet inte är bra kan du ändra inställningarna och trycka på knappen [Korrekturkopia].

   Du kan ändra antalet kopior.
   Knappen [Korrekturkopia] visas inte om du anger en funktion som inte är tillgänglig.

Tillbaka till toppen