# ANVÄNDA DOKUMENTGLASET FÖR ATT SÄNDA FAX I MINNESSÄND-LÄGE

## Översikt

Att lagra scannade original i maskinens minne innan de överförs kallas ”Minnessänd”.
I det här avsnittet beskrivs hur du scannar originalet på dokumentglaset och skickar data med minnesöverföringsfunktionen.

- Om ett faxjobb pågår när överföringen utförs skickas faxet när det pågående jobbet har avslutats.
- Om minnet blir fullt medan originalen skannas visas ett meddelande och överföringen avbryts.

Placera inte några objekt under avkänningsplattan för originalets storlek längst bak på dokumentglaset. Om den automatiska dokumentmataren stängs när det ligger ett objekt under den kan avkänningsplattan för originalets storlek skadas och förhindra rätt avkänning av dokumentstorleken.
Under ”OVANSIDA” förklaras var avkänningsplattan för originalets storlek sitter.

## Drift

1. #### Placera original på dokumentglaset

   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Upprepa stegen om att placera och scanna originalet när du ska faxa ett original som har flera sidor.
   Tryck vid behov på knappen [Funkt.gransk.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om ”2 i 1” eller ”Id-Kort Kopiering” väljs i Övrigt kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

4. #### Tryck på knappen [Lässlut]

   Ett pip hörs.
   Öppna den automatiska dokumentmataren och ta bort originalet.

   När scanningen har avslutats visas meddelandet ”Jobb lagrat” och jobbkontrollnumret. Numret, som är registrerat i transaktionsrapporten och aktivitetsrapporten för bildsändning, kan användas för kontroll av faxjobb.
   - SKRIVA UT AKTIVITETSRAPPORTER FÖR BILDSÄNDNING

   ###### För att avbryta överföringen:

   Tryck på knappen [CA] för att stoppa jobbet innan du trycker på knappen [Lässlut].

Tillbaka till toppen