# HÅLSLAGNINGSMODUL (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

## Översikt

Hålslagningsmodulen kan installeras på en efterbehandlare (100-arks häftning) eller en efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) för att slå hål i papper som ska matas ut.
En efterbehandlare med sadelhäftning eller efterbehandlare (100-arks häftning) krävs för att installera hålslagningsmodulen (100-arks hålslagning).

### Slänga stansspill

Stansspill från slagna hål samlas i lådan för stansspill.
Följ bruksanvisningen för att tömma lådan.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Ta tag i lådans handtag, dra ut lådan försiktigt och släng stansspillet.

   Släng stansspill i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.

3. #### Skjut försiktigt in lådan igen.

4. #### Stäng framluckan.

Tillbaka till toppen