# ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA

Mata in destinationens faxnummer med sifferknapparna.

## Drift

1. #### Mata in destinationens faxnummer med sifferknapparna.

   Tryck på och ange numret till nästa adress om du vill ange flera adresser.
   Om du skriver ett felaktigt nummer: Tryck på [C] för att ta bort numret och ange därefter rätt nummer.

   ###### Ange en paus mellan siffrorna i numret:

   Ange en paus efter numret som används till att ringa ut från en telefonväxel (t.ex. efter ”0”), eller efter ett landsnummer när du ringer upp ett nummer i utlandet.
   Knappen [Paus] visas vid sifferknapparna när du anger numret till faxdestinationen.
   Tryck på knappen [Paus] för att lägga in ett bindestreck (-).

   ###### Om du vill avbryta PBX-inställningarna * tillfälligt när du skickar ett fax:

   Tryck på knappen [R] innan du anger ett faxnummer.
   * Funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.
   För att ställa in längden på pausen:
   Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Inställning Av Paustid].

Tillbaka till toppen