# VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA TILL EN NÄTVERKSADRESS

## Översikt

När maskinen inte kan skriva ut på grund av att papper eller toner har tagit slut kan mottagna Internetfax vidarebefordras till någon annan Internetfaxadress som registrerats tidigare (inklusive direct SMPT).

- Det går inte att vidarebefordra om inga faxmeddelanden har tagits emot eller om inget faxnummer för vidarebefordran har programmerats.
- Om vissa sidor av ett fax som vidarebefordras har skrivits ut utan problem vidarebefordras endast de sidor som inte har skrivits ut.
- Om det inte går att vidarebefordra p.g.a. att överföringen avbryts eller att ett kommunikationsfel inträffar, återförs de faxmeddelanden som skulle överföras till kön för utskriftsjobb på maskinen.

###### Så här lagrar du en mottagare:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Internetfaxinställningar] → [Mottagningsinställningar] → [Välj adress för vidarebefordring av data].

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Inställningar] på Hemskärmen

2. #### Välj [Systeminställningar] och tryck på knappen [Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra]

3. #### Tryck på knappen [Utför] under ”Vidarebefordra mottagna data” i ”Internetfaxinställningar” för att starta vidarebefordran av data

   Om ett lösenordsfönster visas har ”Lagringsinställning för utskrift av mottagna data” aktiverats. Ange lösenordet med sifferknapparna för att starta vidarebefordran.
   - SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

Tillbaka till början