# LISTA ÖVER INSTÄLLNINGSLÄGEN FÖR FAXFUNKTIONER

## Översikt

Följande listar inställningsläget för fax och fabriksinställningarna.
Beroende på maskinens specifikationer och installerade kringutrustningsenheter är det eventuellt inte möjligt att använda vissa inställningar.
U: Allmänna användare, A: Systemadministratör/administratör

Objekt | Fabrikens standardinställning | U | A
--- | --- | --- | ---
| SYSTEMINSTÄLLNINGAR
| Ja | Ja
| F-Kod faxminnesbox
| - | Ja | Ja
| FAXDATA TA EMOT/VIDAREBEFORDRA - FAXFUNKTIONER
| Ja | Ja
| Faxinställningar
| Ja | Ja
| Mottagningsinställningar
| AUTOMATISK MOTTAGNING | Ja | Ja
| Fleruppsättnings-utskrift
| Inaktivera | Ja | Ja
| Häftning *1
| Inaktivera | Ja | Ja
| Vikning *2
| Inaktivera | Ja | Ja
| Vidarebefordra mottagen data
| - | Ja | Ja
| BILDSÄNDNINGSINSTÄLLNINGAR > FAXFUNKTIONER
| Nej | Ja
| Faxinställningar
| Nej | Ja
| Standardinställningar för fax
| Nej | Ja
| Inställning av uppringningsläge *3
| Ton | Nej | Ja
| Autom. aktivering fr. viloläge vid utskrift
| Aktivera | Nej | Ja
| Inställning av paustid
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| BEKRÄFTELSELÄGE FAXDESTINATION
| Inaktivera | Nej | Ja
| Högtalarinställningar
| Nej | Ja
| Ringsignalvolym
| Volym: 5 | Nej | Ja
| Linjeövervakning
| Volym: 5 | Nej | Ja
| Signal om fullbordad faxmottagning
| Volym: 5; Tonmönster: 3 Tidsinställning för ljudsignal när överföringen är klar: 3 sek. | Nej | Ja
| Signal om fullbordad faxsändning
| Volym: 5; Tonmönster: 3 Tidsinställning för ljudsignal när överföringen är klar: 3 sek. | Nej | Ja
| Felsignal faxkommunikation
| Volym: 5; Tonmönster: 3 Tidsinställning för ljudsignal vid slutförd sändning: Var 0,3 sekund. | Nej | Ja
| Inställning av fjärrmottagningsnummer
| 5 | Nej | Ja
| Originalutskrift på transaktionsrapporten
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av transaktionsrapport
| Nej | Ja
| Sänder till en mottagare
| Skriv endast ut felrapport | Nej | Ja
| Gruppsändning
| Skriv ut alla rapporter | Nej | Ja
| Tar emot
| Skriv inte ut rapport | Nej | Ja
| Konfidentiell mottagning
| Skriv ut meddelandesida | Nej | Ja
| Inställning för utskrift av aktivitetsrapport
| Nej | Ja
| Automatisk utskrift när minnet är fullt
| Inaktivera | Nej | Ja
| Skriv ut dagligen på angiven tid
| Inaktivera | Nej | Ja
| FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM)
| Aktivera | Nej | Ja
| Nätverk för digital prenumerant
| Inaktivera | Nej | Ja
| Avkänning Av Särskild Ringsignal *3
| Av | Nej | Ja
| PBX-inställning *3
| Ja | Ja
| Inställningar för faxsändning
| Nej | Ja
| Inställning för automatisk förminskning
| Aktivera | Nej | Ja
| Inställning för rotation vid sändning
| Alla aktiverade | Nej | Ja
| Snabbsändning online
| Aktivera | Nej | Ja
| Skriver ut sidnummer hos mottagaren
| Aktivera | Nej | Ja
| Ändra namn på avsändare/destination
| Fax Nr. | Nej | Ja
| Inställning för placering av datum/eget nr vid utskrift
| Utanför originalbilden | Nej | Ja
| Återuppringning vid upptaget
| Se ”Tabell med skillnader mellan länder” | Nej | Ja
| Återuppringning vid kommunikationsfel
| Se ”Tabell med skillnader mellan länder” | Nej | Ja
| Inaktivera faxgruppsändning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Mottagningsinställningar
| Nej | Ja
| Antal ring.sign. för auto-mottagning
| 2 | Nej | Ja
| Växla från manuell till automatisk mottagning *3
| Inaktivera | Ja | Ja
| Inställning för 2-Sidig utskrift vid mottagning
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställning för automatisk mottagningsförminskning
| Aktivera | Nej | Ja
| Inställningar för utskriftsstil
| Val av automatisk storlek | Nej | Ja
| Ange telefonnummer för vidarebefordran av data
| - | Nej | Ja
| Minska utskrift av ltr-format *3
| Inaktivera | Ja | Ja
| Utskrift mottag.datum- och tid
| Inaktivera | Nej | Ja
| Minska utskrift av A3-format *3
| Inaktivera | Nej | Ja
| Inställningar för faxutskrift
| Varierar beroende på maskinens konfiguration | Nej | Ja
| Inställning vikningsstorlek
| A4R, Letter-R: Inaktivera Övrigt: Aktivera | Nej | Ja
| Tillåt/neka nummerinställning
| Nej | Ja
| Tillåt/neka nummerinställning
| Alla Ogiltiga | Nej | Ja
| Säkerhet för polling av fax
| Nej | Ja
| Ange säkerhet för faxpollning
| Aktivera | Nej | Ja

*1 När en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad
*2 När en vikningsenhet är installerad
*3 Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder och regioner.
Tillbaka till början