# E-POST VARNING/STATUS

## Statusmeddelande

Väljer inställningarna för funktionen Standardstatus för e-post eller Avancerad e-poststatus.
Funktionen E-poststatus kan användas för att regelbundet skicka statusinformation om maskinen till den lagrade adressen.

### Fliken Standard

Ställer in e-postadresslista 1, e-postadresslista 2 och e-postlista med återförsäljaradresser separat.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
E-postadress | Mata in en e-postadress där information om maskinstatus ska skickas. När du anger flera adresser ska du separera dem med semikolon (;) eller komma (,).
Skicka nu | När man trycker på knappen skickas statusmeddelandet till mottagaren i e-postadresslistan.
Skicka enligt schema 1 | Om ikryssad som , skickas e-post regelbundet enligt det förinställda schemat.
Skicka enligt schema 2 | Om ikryssad som , skickas e-post regelbundet enligt det förinställda schemat.
Schemaläggning | Välj ett schema för att skicka e-post.

### Fliken Special

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Statusmeddelande åt två håll | Det går att aktivera statusmeddelande åt två håll.
POP3-server | Ange POP3-serverns IP-adress eller värdnamn.
Portnummer | Ange POP3-serverns portnummer. Standardinställningen är port 110.
POP-autentisering | Autentiseringsprotokollet (inklusive APOP) används för autentisering mot POP3-servern.
Användarnamn | Ange användarnamn. Det speciella användarkontot krävs för överföring av e-poststatus i två riktningar.
Lösenord | Ange lösenordet. Markera [Ändra lösenord] med för att ändra lösenordet.
Kontrollera intervall | Ange pollingintervall för POP3-servern. Standardinställning är fem minuter.
Aktivera SSL | Markeringen betyder att POP via SSL-kommunikation eller POP via TLS-kommunikation genom STLS-kommando är aktiverat. Det innebär att servern måste stödja POP via SSL-kommunikation eller STLS-kommandot. Ställ in ”Portnummer” i portnumret för POP via SSL-kommunikation för att tillåta SSL-kommunikation. Ställ in "Portnummer" på samma portnummer som för den normala POP3-kommunikationen för att tillåta POP via TLS-kommunikation.
Anslutningstest | Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till POP3-servern.

## Varningsmeddelande

Väljer inställningar för funktionen E-postvarning.
Funktionen E-postvarning kan skicka meddelanden om maskinrelaterade problem till administratören eller återförsäljaren via e-post.
Ställer in e-postadresslista 1, e-postadresslista 2 och e-postlista med återförsäljaradresser separat.

###### E-postadress

Ange den e-postadress som varningsmeddelanden ska skickas till. Du kan ange flera adresser genom att separera dem med semikolon eller kolon.
Exempel: aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Tillbaka till början