# RADERA KRINGLIGGANDE SKUGGOR PÅ EN BILD (RADERING)

## Översikt

Ta bort eventuella skuggor som kan bildas på bilden vid scanning av tjocka original eller böcker.

### Raderingslägen

Den här funktionen raderar de delar av en bild där skuggor brukar bildas. Däremot identifieras inte faktiska skuggor, så att endast dessa raderas.
Raderingsbredden är synkroniserad med inställningen för zoomåtergivning. Om du t.ex. förminskar ett original till 70 % av den ursprungliga storleken efter att ha angett en raderingsbredd på 10 mm (1/2") kommer raderingsbredden att bli 7 mm (3/8").

###### Så här ändrar du standardinställningen för raderingsbredd:

Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för bildsändn.] → [Inställningar för drift] → [Standardinställningar] → [Justering av raderingsbredd] i ”Inställningsläge (administratör)” och ändra inställningen för raderingsbredd.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Radera]

4. #### Ange en raderingsposition

   Markera kryssrutan för den kant du vill radera så att visas.

   - Knappen[Yttre ram]: används för att markera kryssrutorna Upp, Ned, Vänster och Höger ().
   - Knappen [Ange ram+centrum]: används för att markera samtliga kryssrutor ().
   Ange raderingskanten på motsatta sidan när du raderar kanterna för en till tre sidor vid dubbelsidig scanning.
   - Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan] har markerats () raderas kanten som har motsatt position jämfört med framsidans raderingskant.
   - Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan] har markerats och visas raderas kanten som har samma position jämfört med framsidans raderingskant.

5. #### Ange raderingsbredden

   Tryck på det numeriska visningsfältet för raderingsbredden på fram- eller baksidan och specificera området med sifferknapparna.
   Om du snabbt vill definiera området kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade värdet med sifferknapparna och sedan justera det med .
   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du en raderingsinställning:

   Tryck på knappen [Rensa].

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till början