# HÅLA KOPIOR

## Översikt

Med den här funktionen kan du hålslå kopior och mata ut dem. Vilka pappersformat som kan hålas varierar beroende vilken hålslagningsmodul som har installerats.

- Du kan visa hålslagningspositioner i ”VISA FÖRHANDSGRANSKNING FÖR KOPIERING”.
- Du måste ha en hålslagningsmodul för att kunna använda hålslagning.
- Antalet hål och avståndet mellan dem varierar beroende på installerad hålslagningsmodul.
- Du kan inte använda pappersformatet A3W (12" x 18") och specialmedia som OH-film och registerpapper.
- Funktionen för hålslagning kan inte användas i kombination med funktionerna för sadelhäftning och pappersvikning. Funktionerna kan dock användas i kombination med Z-häftfunktionen för A3, B4 eller 11" × 17".

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Utmatning].

2. #### Tryck på fliken [Vikning•Hålslagning] och tryck på den hålslagning du vill använda.

   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du inställningen hålslagning:

   Tryck på knappen igen.

Tillbaka till toppen