# INFOGA INFOGNINGSARK MELLAN OH-FILM (MELLANLÄGG OH-FILM)

## Översikt

Vid kopiering på OH-film kan arken lätt klibba ihop på grund av statisk elektricitet.
Du kan använda infogningsfunktionen för OH-film för att infoga ett pappersark mellan varje OH-filmark, vilket gör dem lättare att hantera.
Det är också möjligt att kopiera på infogningsark.

- Vid dubbelsidig kopiering kan du endast använda läget ”2-Sidig till 1-Sidig”.
- OH-film kan fyllas på i handinmatningsfacket, fack 4 och storkassetter.

Antal kopior kan inte väljas i detta läge.

## Drift

1. #### Fyll på OH-film i handinmatningsfacket, fack 4 eller storkassetter

   Om du använder handinmatningsfacket ska du placera pappret med utskriftssidan nedåt.
   - HANDINMATNINGSFACK
   - FACK 3/4
   - STORKASSETTER

2. #### Ställ in facket/kassetten

   - STÄLLA IN PAPPERSKASSETTEN

3. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

4. #### Tryck på knappen [Övrigt] och tryck sedan på knappen [Infogning OH-film]

5. #### Tryck på knappen [På]

   När du kopierar på infogningsark trycker du på kryssrutan [Gör även kopia på infogningar] för att markera den med .
   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   ###### Så här avbryter du inställningen för infogning OH-film:

   Tryck på knappen [Av].

6. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

7. #### Tryck på knappen [Färg start] eller på knappen [S/V start] för att börja kopiera

Tillbaka till början