# STÄMPLA SCANNADE ORIGINAL (VERIFIERINGSSTÄMPEL)

## Översikt

Den här funktionen stämplar alla original som scannas i den automatiska dokumentmataren så att du kan verifiera att alla original har scannats korrekt.

- Verifieringsstämpelenheten (tillval) måste vara installerad för att du ska kunna använda verifieringsstämpelfunktionen.
- Om du använder dubbelsidiga original stämplas framsidan på varje original två gånger.
- Ett fel under scanningen kan leda till att ett original som inte har scannats stämplas.
- Byt verifieringsstämpelkassett när det O-märke som stämplas på originalen börjar att mattas.
  För information om hur du byter kassetten, se ”VERIFIERINGSSTÄMPELKASSETT”.

## Drift

1. #### Placera originalen i den automatiska dokumentmataren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och sedan på knappen [Verif. stämpel].

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du användningen av verifieringsstämpel:

   Tryck på knappen [Verif. stämpel] för att ta bort markeringen.

4. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.

Tillbaka till toppen