# JUSTERA RÖD/GRÖN/BLÅ FÄRG FÖR KOPIAN(RGB)

## Översikt

Den här funktionen väljer någon av de tre färgkomponenterna R (röd), G (grön) och B (blå) för att öka eller minska den valda färgtonen.

RGB måste anges innan originalet scannas.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [RGB-justering]

2. #### Tryck på knappen för den färg du vill justera.

3. #### Tryck på eller använd reglaget för att justera färgen

   När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

   Endast en färg kan justeras. Om du justerar en färg och sedan en annan, upphävs den första justeringen.

   ###### Så här ångrar du inställningen RGB-justering:

   Tryck på knappen [Av].

4. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

5. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

6. #### Tryck på knappen [Färg start] för att börja kopiera

   ###### Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:

   Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.

Tillbaka till början