# SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs hur du sätter på och stänger av strömmen till maskinen och hur du startar om maskinen.
Det finns två strömbrytare: huvudströmbrytaren nere i det vänstra hörnet innanför framluckan och knappen [STRÖMBRYTARE] på manöverpanelen.

## Drift

### Sätta på strömmen

- För huvudströmbrytaren till läget ””.
  Strömindikatorn på manöverpanelen blinkar då grönt. Knappen [STRÖMBRYTARE] fungerar inte när huvudströmbrytarens lampa lyser grönt.
- Tryck på knappen [STRÖMBRYTARE] när huvudströmbrytarens lampa lyser grönt.

### Stänga av strömmen

Stäng av strömmen genom att trycka på knappen [STRÖMBRYTARE] och föra huvudströmbrytaren till läget ””.

### Starta om maskinen.

Maskinen måste startas om för att vissa inställningar ska aktiveras. Starta om maskinen enligt instruktionerna på pekpanelen (stäng av strömmen genom att trycka på knappen [STRÖMBRYTARE] och sedan trycka på den igen för att slå på strömmen).

- När du använder faxen eller funktionen för Internetfax bör strömbrytaren vara i läget ””.
- Maskinen måste startas om för att vissa inställningar ska aktiveras. I vissa maskintillstånd kommer inställningarna inte att aktiveras trots att du startar om maskinen genom att trycka på knappen [STRÖMBRYTARE]. I sådana fall ska du stänga av huvudströmbrytaren och sätta på den igen.

- Stäng av huvudströmbrytaren genom att trycka på knappen [STRÖMBRYTARE] på manöverpanelen och därefter föra huvudströmbrytaren till läge ””.
  Vid ett strömavbrott ska strömmen till maskinen sättas på och stängas av i rätt ordning.
  Ovanliga ljud, försämrad bildkvalitet och andra problem kan uppstå om maskinen får stå en längre tid när huvudströmmen brutits innan knappen [STRÖMBRYTARE] stängts av.
- Stäng av både knappen [STRÖMBRYTARE] och huvudströmbrytaren och dra ut nätsladden om du misstänker maskinfel, om det åskar mycket i närheten eller om du flyttar maskinen.

Tillbaka till toppen