# SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

## Översikt

Om du aktiverar [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] kan du lagra mottagna data utan skriva ut dem och skriva ut dem med hjälp av ett lösenord.
När du använder den här funktionen visas ett fönster för lösenordsinmatning på pekpanelen vid mottagning av fax.
Du kan kontrollera den mottagna databilden på pekpanelen innan den skrivs ut.

- KONTROLLERA EN BILD INNAN DEN SKRIVS UT

- Mottagna fax kommer att lagras i minnet oavsett om de tas emot automatiskt eller manuellt.
- När mottagna data överförs till en annan maskin överförs också data som lagrats i minnet. När detta sker visas samma lösenordsfönster som vid utskrift. Ingen vidarebefordring sker förrän lösenordet anges.

- ###### Så här aktiverar du lagringsinställningen för utskrift av mottagna data:

  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standard-Inställningar] → [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] i ”Inställningsläge (administratör)”.

- ###### Så här visar du listan över mottagna data efter att ha angett lösenordet:

  Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställning för förhandsgranskning] och [Inställning bildkontroll mottagen data] i ”Inställningsläge (administratör)”.

- ###### Så här överför du mottagna data till en annan maskin:

  Välj [Systeminställningar] → [Faxdata Ta Emot/ Vidarebefordra] i inställningsläget.

## Drift

När det tidigare inprogrammerade fyrsiffriga lösenordet anges med sifferknapparna påbörjas utskriften.
När du trycker på [Ångra] stängs skärmen för lösenordsinmatning, men knappen för data i minnet kommer att blinka på pekpanelen. Skärmen för inmatning av lösenord visas igen när du trycker på den blinkande knappen eller byter läge.
Tillbaka till början