# ENHETSSTYRNING

Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.

### INSTÄLLNING FÖR AVKÄNNING AV ORIGINALETS STORLEK

Det går att välja en av de åtta grupper med originalformat i standardformat som visas nedan för identifiering med funktionen för identifiering av originalformat.

Alternativ | Identifierbara originalformat
--- | ---
DOKUMENTGLAS | Dokumentinmatningsfack (automatisk dokumentmatare)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Tum-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Tum-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Tum-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Avbryt avkänning vid dokumentglaset

Det går att inaktivera identifiering av originalformat med dokumentglaset. När det görs behandlas alla original som placeras på dokumentglaset som original med specialstorlekar.

### Inaktivering av enheter/Häftningsutskrift

###### Inaktivering av dokumentmatare

Använd den här inställningen för att förhindra användning av den automatiska dokumentmataren, t.ex. vid fel på mataren. (Det går fortfarande att scanna med hjälp av dokumentglaset när inställningen är aktiverad.)

###### Läge för originalmatning

Följande lägen för originalmatning kan ställas in som standardinställningar i lägena för kopiering, bildsändning, scanna till hårddisk och spara på extern minnesenhet. När ett läge ofta används gör det att du inte behöver välja läget i ett annat läge varje gång det används.

- Blandade originalstorlekar (samma bredd (endast kopieringsläge)/olika bredd)
- Långsamt scanningsläge
- Tom sida Hoppa över*

* Förutom fax- och Internetfaxläge.

###### Inaktivering av Duplexenhet

Detta används för att inaktivera dubbelsidig utskrift, t.ex. när duplexenheten inte fungerar.

###### Inaktivering av högkapacitetsfack

Inställningen används för att förhindra att ett högkapacitetsfack används, exempelvis när det inte fungerar.

###### Inaktivering av kassettinställningar

Den här inställningen används för att förhindra fackinställningar (förutom handinmatningsfacket).

###### Inaktivering av efterbehandlare

Inställningen används för att förhindra att en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare används, exempelvis när de inte fungerar.

###### Inaktivering av handmatningsfack

Inaktiverar handinmatningsfacket.

###### Inaktivering av infogare

Inaktiverar infogaren.

###### Inaktivering av förskjutning

Inaktiverar förskjutningsfacket.

###### Inaktivering av häftningsenhet

Inställningen används för att förhindra häftning, exempelvis när efterbehandlaren eller efterbehandlaren med sadelhäftning inte fungerar.

###### Automatisk sadelhäftning

Sadelhäftningen sker automatiskt när funktionen broschyrkopiering används.

###### Sadelhäft/Positonsjustering

Den här inställningen används för att justera häftningspositionen (position för sadelvikning) när en sadelefterbehandlare är installerad och sadelhäftningsfunktionen används.
Värdet kan justeras i steg på 0,25 mm inom intervallet +/- 2,0 mm från hempositionen för respektive pappersformat.

###### Justera position för sadelhäftning

Den här inställningen används för justering av häftningspositionen (100 arks häftning) när en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad och sadelhäftningsfunktionen används.
Ange ett värde inom +/-3,0 mm i steg om 0,1 mm.

###### Inaktivering av hålslagning

Inställningen används för att förhindra hålslagning, exempelvis när hålslaget för efterbehandlare eller sadelefterbehandlare inte fungerar.

###### Inaktivera vikningsenhet

Den här inställningen används för inaktivering av vikningsenheten.
Du kan använda sadelvikning med efterbehandlaren med sadelhäftning även om vikningsenheten är inaktiverad.

###### Inaktivering av trimningsmodul

Den här inställningen används för inaktivering av trimningsmodulen.

### Inaktivering av färgläge

(När ett färgrelaterat problem har inträffat)
När ett färgrelaterat problem har inträffat och utskrift inte är möjligt går det att tillfälligt förhindra att färgläget används.
Den här funktionen ska endast användas i nödfall. När den här inställningen är aktiverad kan den endast inaktiveras av en servicetekniker. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant om du vill att en servicetekniker ska återställa inställningarna och lösa problemet.

### Inställningar För Automatiskt Pappersval

De papperstyper* som funktionen Automatiskt pappersval väljer kan specificeras. Välj en av de följande inställningarna:

- Normalt papper
- Vanligt papper och återvunnet papper
- Återvunnet papper

Funktionen för automatiskt pappersval väljer endast de papperstyper som har angivits med denna inställning.
* Papperstyperna ställs in för respektive papperskassett med alternativen [Systeminställningar] i inställningsläget → [Papperskassett Inställningar]

### Inställning för tandemkoppling

När två maskiner används som nätverksskrivare med TCP/IP-protokollet använder du den här inställningen för att konfigurera portnummer och IP-adress för maskinen som används som slavmaskin.

###### Inaktivering av mastermaskinläge

Aktivera den här inställningen för att förhindra tandemöverföringar. (Normalt sett behövs inte den här inställningen.)

###### Inaktivering av slavmaskinläge

Aktivera den här inställningen för att förhindra tandemmottagningar. (Normalt sett behövs inte den här inställningen.)
Fabrikens standardinställning för portnummer är 50001. Ändra inte portnumret såvida du inte får problem med inställningen.
Om du vill använda tandemfunktionen när användarautentisering är aktiverat måste samma inloggningsnamn och lösenord användas på både mastermaskinen och slavmaskinen. Om samma inloggningsnamn och lösenord inte används kan det innebära att sidräkningen inte läggs till för användarräkningen eller att endast mastermaskinen kan skriva ut.

### Detektera standard i det automatiska färgläget

När färgläget är inställt på auto kan urskiljningspunkten som känner av om originalen är i färg eller svartvitt ställas in på en av 5 nivåer. När den är inställd på [Närmare S/V] är originalen enklare att känna igen i svartvitt. När den är inställd på [Närmare färg] är originalen enklare att känna igen i färg.

### Automatisk växling av efterbeh.fack

Om antalet ark i efterbehandlarens övre fack når den maximala nivån styrs utskriften automatiskt till det nedre facket.
Om efterbehandlarens nedre fack väljs för utskrift matas papperet endast ut i det nedre facket.

### Värmeenhetens inställningar

Används för att reglera värmeenhetens temperatur enligt papperets vikt.
De här inställningarna gäller vanligt papper, återvunnet papper, hålat papper, förtryckt papper, brevpapper, färgat papper och användardefinierat papper.
Du kan välja ”60g/m2 till 89g/m2” eller "90g/m2 till 105g/m2” (”16 till 23 lbs.” eller ”23+ till 28 lbs.”).

- Använd bara papper inom samma viktområde som det som anges. Blanda inte vanligt papper eller andra papper som är utanför viktområdet med papperen i kassetten.
- Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### Utskriftslista

Ange [Ensidig] eller [Tvåsidig] utskrift vid listutskrift.

### Reducera svarta ränder

Välj om reducering av svarta ränder ska användas eller inte.
Du kan använda reducering av svarta ränder för Scanna original, Kopiera, Sänd Bild och Scanna till HDD-funktioner.
Välj en av följande alternativ om du aktiverar reducering av svarta ränder.

- Behandla svarta tunna ränder
- Normal
- Behandla svarta tunna och tjocka ränder

###### Visa varningsmeddelande för upptäckta svarta ränder.

Ställ in det här alternativet för att visa ett varningsmeddelande när dokumentmataren känner av svarta ränder.

### Registreringsjustering

Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.
Om färgerna är felplacerade på den utskrivna ytan vid färgutskrift kan färgernas utskriftspositioner ändras.
Tryck på knappen [Automatisk justering] för att justera exponeringen. Ett meddelande visas när knappen trycks ned. Tryck på knappen [Verkställ].

### Optimering av hårddisk

Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.
Den här funktionen optimerar maskinens hårddisk genom att defragmentera data. Om ett jobb pågår visas ett meddelande och optimeringen startar inte förrän jobbet är klart. Under en optimering kan följande inte göras:

- Åtkomst till inställningsläget (webbversion) och mottagning av utskriftsdata
- Använda knapparna på tryckpanelen
- Stänga av strömmen med maskinens huvudströmbrytare.
- Automatisk avstängning av ström

När optimeringen är slutförd startar maskinen om automatiskt.
Om arkiveringsfunktionen används ofta och det tar tid att ta fram filer kan en optimering av hårddisken förbättra maskinens prestanda.

### Rengöringsläge fixeringsenhet

Använd den här funktionen för att rengöra maskinens fixeringsenhet när prickar eller annan smuts bildas på papperets utskriftssida. När den här funktionen används skrivs V-papper ut efter avslutad rengöring.
Om problemet kvarstår efter den första rengöringen ska du använda funktionen på nytt.

### PTC rengöringsläge

Den här maskinen genomför automatiska rengöringscykler regelbundet, så du behöver normalt inte använda den här funktionen. Aktivera dock det här läget om du upptäcker färgade streck (ojämna färglinjer) på utskriften.

### MC rengöringsläge

Den här maskinen genomför automatiska rengöringscykler regelbundet, så du behöver normalt inte använda den här funktionen. Aktivera dock det här läget om du upptäcker svartvita eller färgade streck (ojämna färglinjer) på utskriften.

- Använd inte den här funktionen om du inte ser några svartvita eller färgade streck. Bruk av den här funktionen under normala förhållanden kan hämma rengörarens funktion.

Tillbaka till början