# LÄMPLIGA PAPPERSTYPER

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs vilka papperstyper som kan användas och vilka som inte kan användas. Det förklarar också utskriftssidan när du lägger i papper i papperskassetten.
Tungt papper, tunt papper och andra typer av papper utom vanligt papper kallas specialpapper.

- Det finns flera olika typer av papper i handeln. Vissa kan inte används i den här maskinen.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.
- Bildkvaliteten och tonersmältbarheten på papperet kan ändras på grund av omgivningens förhållanden, driftsvillkor och pappersegenskaper, vilket resulterar i en bildkvalitet som är sämre än med Sharp standardpapper.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.
- Användning av icke-rekommenderat eller otillåtet papper kan resultera i ojämn matning, felmatningar, dålig tonerfixering (tonern fastnar inte bra på papperet och kan nötas av), eller maskinfel.
- Användning av ej rekommenderade papper kan leda till felmatning eller dålig utskriftskvalitet. Innan du använder ett avvikande papper bör du kontrollera att utskriften blir bra.

### Papper som kan användas

###### Specifikationer på vanligt papper, tungt papper och tunt papper.

Vanligt papper | Sharp standardpapper 80 g/m2 För pappersspecifikationer, se ”SPECIFIKATIONER PÅ SHARP STANDARDPAPPER” i startguiden. Vanligt standardpapper från annan tillverkare än Sharp 60 g/m2 till 105 g/m2
Tungt papper | 106 g/m2 till 300 g/m2
Tunt papper | 55 g/m2 till 59 g/m2

Återvunnet papper, färgat papper och hålat papper måste uppfylla samma krav som vanligt papper.
Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.

###### Papperstyper som kan användas i alla fack.

| FACK 1/2 | Kassett 3 | Kassett 4 | Handinmatningsfack | Fack 5 Storkassett (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | STORKASSETTER | Handinmatningsfack (för storkassetter) | Infogare (övre/undre)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Fack 5 övre | Fack 6 undre
Tunt papper | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Vanligt papper | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Återvinningspapper | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Färgat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Brev | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Förtryckt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Hålat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tjockt Papper 1: 106 g/m2 till 176 g/m2 | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tjockt Papper 2: 177 g/m2 till 220 g/m2 | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tjockt Papper 3: 221 g/m2 till 256 g/m2 | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Tjockt Papper 4: 257 g/m2 till 300 g/m2 | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Prägla | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Registerpapper | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
OH-film | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiketter | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Glättat papper | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Kuvert | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | -

Ja: Kan användas
-: Kan inte användas
Mer information om vilka pappersformat och -typer som kan fyllas på i alla fack finns i ”MASKINSPECIFIKATIONER” och ”INSTÄLLNINGAR FÖR PAPPERSKASSETT” i inställningsläget snabbstartguiden.
Återvunnet papper, färgat papper och hålat papper måste uppfylla samma krav som vanligt papper.
Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.

###### Utskriftssidans orientering

Orienteringen varierar för papperets utskriftssida, beroende på vilket fack som används.

Fack | I normal status | Med formatet brev eller förtryckt
--- | --- | ---
Kassett 1–4 | Utskriven sida uppåt | Utskriven sida nedåt
Handinmatningsfack, fack 5, fack 6 | Utskriven sida nedåt | Utskriven sida uppåt

När [Inaktivering av duplexenhet] har ställts in för ”Brev” eller ”Förtryckt”, ska utskriftssidan ha samma orientering som vid vanlig utskrift.

###### Så här ställer du in [Inaktivering av duplexenhet]:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av duplexenhet].

### Papper som inte kan användas

Specialmedia för bläckstråleskrivare (fint papper, blankt papper, blank film, etc.) Karbonpapper eller termopapper Limmat papper Papper med gem Papper med vikmärken Rivet papper OH-film | Tunt papper som väger mindre än 55 g/m2 Tungt papper som väger 301 g/m2 eller mer Papper med oregelbunden form Häftat papper Fuktigt papper Vågigt papper Papper vars utskriftssida eller baksida redan har blivit skriven på av en annan skrivare eller multifunktionsenhet. Papper som blivit vågigt av fukt

### Papper som inte rekommenderas

Påstrykningsbart papper Japanskt papper Hålat papper

Tillbaka till toppen