# RADERA KRINGLIGGANDE SKUGGOR PÅ EN BILD (RADERING)

## Översikt

Du kan radera skuggor på en bild som uppkommer då du scannar tjocka original eller böcker.

###### Raderingslägen

Den här funktionen raderar de delar av en bild där skuggor brukar bildas. Däremot identifieras inte faktiska skuggor, så att endast dessa raderas.
Raderingsbredden är synkroniserad med inställningen för zoomåtergivning. Om du t.ex. förminskar ett original till 70 % av den ursprungliga storleken efter att ha angett en raderingsbredd på 10 mm (1/2") kommer raderingsbredden att bli 7 mm (3/8").

###### Så här ändrar du standardinställningen för raderingsbredd:

Välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Inställningar för drift] → [Standardinställningar] → [Justering av raderingsbredd] i ”Inställningsläge (administratör)” och ändra inställningen för raderingsbredd.
Den kan vara 0–20 mm (0"–1"). Fabriksinställningen är 10 mm (1/2").

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knapparna [Övrigt] och [Radera].

4. #### Välj en kant som du vill radera.

   Markera kryssrutan för den kant du vill radera så att visas.

   - Knappen [Yttre ram]: Visar kryssrutor upp, ner, vänster och höger som
   - Knappen [Ange ram + centrum]: Visar alla kryssrutor som .
   Ange raderingskanten på motsatta sidan när du raderar kanterna för en till tre sidor vid dubbelsidig scanning.
   - Om du markerar kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan] och visas, raderas kanten som har motsatt position jämfört med framsidans raderingskant.
   - Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan] har markerats med raderas kanten som har samma position som på framsidan.

5. #### Ange raderingsbredden

   Tryck på det numeriska visningsfältet för raderingsbredden på fram- eller baksidan och specificera området med sifferknapparna.
   Om du snabbt vill definiera området kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade värdet med sifferknapparna och sedan justera det med .
   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du en raderingsinställning:

   Tryck på knappen [Rensa].

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   När du lägger originalet på dokumentglaset ska du scanna en sida i taget.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till toppen