# ANVÄNDA TVÅ MASKINER FÖR ATT KOPIERA PARALLELLT (TANDEMKOPIERING)

## Översikt

Den här funktionen delar upp en kopiering mellan två maskiner som är anslutna till ett nätverk (hälften var) och förkortar därmed kopieringstiden. Tandemkopiering måste aktiveras i [Inställning för tandemkoppling] i inställningsläget.

Mastermaskin och slavmaskin
Mastermaskinen är en maskin som används för att scanna original och skriva ut data. Slavmaskinen är registrerad i mastermaskinen och skriver endast ut data, utan att scanna original.

- Du måste ha två maskiner anslutna till ditt nätverk för att kunna använda den här funktionen. Du kan inte använda tre eller flera maskiner för tandemkopiering.
- Om tandemkopiering aktiveras med en funktion som finns i mastermaskinen men inte i slavmaskinen, så visas ett meddelande. Om t.ex. en sadelefterbehandlare är installerad i mastermaskinen, men inte i slavmaskinen:
  - Tandemkopiering aktiveras när kopiering utan häftning anges.
  - Tandemkopiering inaktiveras när kopiering med häftning anges.
- Om mastermaskinen eller slavmaskinen får slut på papper kommer den att lägga jobbet på kö tills den maskin som fortfarande har papper övertar det. Jobbet återupptas när den ursprungliga maskinen fylls på med papper.
- Om du har konfigurerat inställningarna för användarautentisering, så kan tandemkopiering eventuellt inte aktiveras beroende på autentiseringen som angetts för master- och slavmaskinerna.
  - Tandemkopiering aktiveras när användarautentisering anges i mastermaskinen.
  - Tandemkopiering inaktiveras när användarautentisering anges i slavmaskinen men inte i mastermaskinen.

###### Så här använder du tandemkopiering:

Välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inställning för tandemkoppling] i ”Inställningsläge (administratör)”.

- Slavmaskinens IP-adressuppgifter måste registreras i mastermaskinen. Som portnummer är det bäst att använda grundinställningen (50001). Ändra inte portnumret såvida du inte får problem med inställningen. Tandeminställningen bör konfigureras av din nätverksadministratör. Om du vill att mastermaskinen och slavmaskinen ska växla roller konfigurerar du mastermaskinens IP-adress i slavmaskinen. Samma portnummer kan användas för båda maskinerna.

## Drift

1. #### Lägg i ett original och tryck på knappen [Förhandsgranska]

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   När du använder dokumentglaset för att scanna flera originalsidor byter du original och trycker på knappen [Extra scanning].
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Tandemkop.]

   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här avbryter du inställningen för tandemkopiering:

   Tryck på knappen [Tandemkop.] för att ta bort markeringen.

3. #### Tryck på displayknappen för kopior för att ange antalet kopior

   Upp till 9999 kopior (uppsättningar) kan ställas in. Det angivna antalet kopior delas mellan master- och slavmaskinen. Om antalet kopior är udda gör mastermaskinen fler kopior än slavmaskinen.

   ###### Om ett felaktigt antal kopior ställts in:

   Tryck på knappen [C] och ange sedan rätt antal.

4. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

5. #### Tryck på knappen [Färg start] eller på knappen [S/V start] för att börja kopiera

   ###### Så här ångrar du tandemkopiering:

   Tryck på knappen [STOPP] på både master- och slavmaskinen.

Tillbaka till början