# STORKASSETTER

## Översikt

Använd storkassetter om du vill skriva ut stora mängder som inte kan hanteras i den vanliga kassetten.
Storkassetter rymmer upp till 5 000 pappersark (2 500 ark i kassett 5 och 2 500 ark i kassett 6) i storlekarna A3W (12" × 18") till B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant när du ska byta pappersformat.

- Förutom vanligt papper kan även specialpapper som registerpapper och OH-film fyllas på i storkassetter.
  Om du vill fylla på registerpapper måste du använda en särskild styrskena för detta.
- Om du fyller på papper av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget.

###### Så här kontrollerar du papperstypen som ska ställas in i kassetten:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Se till att inte placera någonting tungt på kassetten eller trycka ner den.

## Drift

1. #### Tryck på funktionsknappen.

   Funktionsknappen blinkar och pappersbordet sänks ned till påfyllnadsläget. Vänta tills lampan för funktionsknappen slocknar.

   Dra inte ut kassetten förrän lampan har slocknat. Om du drar ut kassetten med våld samtidigt som knappen lyser eller blinkar, kan det uppstår fel i maskinen.

2. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.

3. #### Fyll på pappret.

   Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Stapeln för inte vara högre än indikeringslinjen (max. 2,500 ark).

   Lufta pappersbunten innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

4. #### Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen. Pappersbordet åker upp när kassetten har förts in.
   Funktionsknappen blinkar när pappersbordet åker upp. Knappen lyser fast när pappersbordet har åkt upp.

### Fylla på registerpapper

1. #### Ta bort styrskenan för registerpapper.

   Styrskenan finns på vänster sida i kassetten.

2. #### Lägg i registerpapper i kassetten.

   Placera registerpappret med utskriftsidan nedåt så att registerfliken ligger på höger sida.

   Se figuren nedan och justera flikarnas position på registerpappret.

3. #### Lägg i styrskenan för registerpapper.

   Lägg styrskenan över registerpappret.

4. #### För försiktigt in kassetten i maskinen och ställ in registerpapper som papperstyp.

   Använd ”Papperskassett inställningar” i systeminställningarna och välj registerpapper som papperstyp.

   ###### Gör så här för att ställa in registerpapper som papperstyp:

   Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].

Tillbaka till toppen