# INNAN DU ANVÄNDER NÄTVERKSSCANNERN

## Översikt

Om du vill använda maskinen som en nätverksscanner måste du lagra avsändarinformation, konfigurera serverinställningar, lagra destinationer i adressboken och utföra andra åtgärder som krävs.

### Kontrollera att strömbrytaren är i läget ””.

Om huvudströmindikatorn lyser är strömbrytaren i läget ””. Om huvudströmindikatorn inte lyser vrider du strömbrytaren till läget ”” och trycker på knappen [STRÖMBRYTARE] på manöverpanelen.

Bryt inte strömmen om faxfunktionen ska användas, i synnerhet om mottagning eller timeröverföring ska ske på kvällen.

### Kontrollera datum och tid

Kontrollera att rätt datum och tid är inställda på maskinen.

###### För att ställa in datum och tid på maskinen:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Standardinställningar] → [Klockjustering].
Om alternativet [Inaktivera klockjustering] har aktiverats kan du inte ändra datum och tid. I ett sådant fall väljer du [Systeminställningar] i inställningsläget och väljer därefter [Inställningar För Drift] för att inaktivera [Inaktivera klockjustering].

### Lagra avsändarens faxnummer

Kom ihåg att konfigurera informationen eftersom den krävs för kommunikation.

###### Innan du använder Scanna till e-post

Lagra ett standardavsändarnamn under ”Avsändarnamn” och en e-postadress för svar under ”Svarsadress för e-post”. Dessa uppgifter används om ingen avsändare väljs.

###### Innan du använder Internetfax

Lagra ett avsändarnamn under ”Avsändarnamn” och en Internetfaxadress som avsändare under ”Egen I-Faxadress”.

- ###### Lagra avsändarens namn och källadress:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scanningsinställningar] → [Scanningsinställningar] → [Inställning Av Standardavsändare].

- ###### För att lagra avsändarens namn och adress:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för drift] → [Eget namn och Destinationsinställning] → [Registrering av avsändardata].

### Konfigurera obligatoriska inställningar i inställningsläget

Konfigurera serverinställningar, standardinställningar för nätverksscanner och Internetfax-inställningar.

- ###### För att konfigurera serverinställningar:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Nätverksinställningar] → [Service Inställning].

- ###### För att konfigurera grundläggande inställningar för nätverksscannern:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Applikationsinställningar] → [Inställningar för nätverksscanner].

- ###### För att konfigurera inställningar för Internetfax:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Inställningar för Internetfax] → [Inställningar för nätverksscanner].

### Lagra destinationsadresser för alla scanningslägen i adressboken

Allt går fortare om du lagrar adresser i adressboken innan du använder bildsändningsläget.
I följande avsnitt förklaras hur du använder adressböckerna och lagrar adresser.

- ADRESSBOK
- LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL
- LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING
- VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR
- LAGRA GRUPPER

Med Scanna till e-post, Scanna till nätverksmapp och Internetfax kan du även ange önskad adress direkt.
Tillbaka till början