# SNABBINSTÄLLNINGAR

Ställ in minsta antal nödvändiga inställningar för att ansluta maskinen till nätverket.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### IPv4-inställningar

När du använder maskinen på ett TCP/IP (IPv4)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.

###### DHCP/BOOTP

Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/BOOTP (Bootstrap Protocol). När denna inställning är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress manuellt.
Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera ”TCP/IP”.
Om DHCP/BOOTP används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.

###### IPv4-adress

Ange maskinens IP-adress.

###### Nätmask

Ange IP-nätmask.

###### Standardgateway

Ange standardgatewayadress.

### IPv6-inställningar

När du använder maskinen med ett TCP/IP (IPv6)-nätverk ska du använda denna inställning för att konfigurera maskinens IP-adress.

###### IPv6

Aktivera inställningen.

###### DHCPv6

Använd denna inställning för att hämta IP-adressen automatiskt med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. När den här inställningen är aktiverad behöver du inte ange en IP-adress.

###### Manuell adress/prefixlängd

Ange IP-adressen och prefixlängden (0 till 128) för maskinen.

###### Standardgateway

Ange standardgatewayadress.

- Om maskinen ska användas i ett TCP/IP-nätverk ska du aktivera ”TCP/IP” nedan.
- I en IPv6-miljö kan maskinen använda LPD- eller IPP-protokoll.

- Om DHCPv6 används kan den tilldelade IP-adressen ändras automatiskt. Om IP-adressen ändras, går det inte att skriva ut.

### Inställningar för nätverksnamn

###### Enhetens namn

Ange enhetens namn.

###### Domännamn

Ange domännamnet.

### DNS-inställningar

###### Huvudserver

Ange den primära DNS-serverns IP-adress.

###### Svarsadress för e-post

Ange den sekundära DNS-serverns IP-adress.

###### Domännamn

Ange domännamnet för den valda DNS-servern.

### SMTP-inställningar

###### Huvudserver

Ange den primära SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.

###### Svarsadress för e-post

Om dataöverföringen misslyckas kan det ej levererade e-postmeddelandet returneras från servern. Ange en e-postadress (endast en adress) för att hämta meddelanden som ej levererats. Vanligtvis kan du skriva in systemadministratörens e-postadress.

###### Aktivera SSL

Om har valts, kan SMPT-via-TLS-krypterad kommunikation användas med kommandot STARTTLS.
Detta kräver att servern stöder kommandot STARTTLS.
Ställ in ”Portnummer” på samma portnummer som den normala SMTP-servern för att tillåta SSL-kommunikation.

###### SMTP-autentisering

Om har ställts in sker en SMTP-serverautentisering.

###### Användarnamn

Ange användarnamn.

###### Lösenord

Ändra lösenordet genom att ställa in kryssrutan [Ändra lösenord] på och ange det nya lösenordet.

###### Anslutningstest

Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till SMTP-servern.

### LDAP-inställningar

###### Namn

Ange adressbokens namn.

###### Inställning för standardadress

Anger sökstandarder som söker efter ett specifikt område i LDAP-arkivets informationsträd.
Exempel: o = ABC, ou = NY, cn = Alla
Posterna måste separeras inbördes med semikolon eller kommatecken.

###### LDAP-server

Ange LDAP-serverns IP-adress eller värdnamn.

###### Användarnamn

Ange kontonamnet för LDAP-inställning.

###### Lösenord

Ändra lösenordet genom att ställa in kryssrutan [Ändra lösenord] på och ange det nya lösenordet.

###### Autentisering

Välj autentiseringsserver från rullgardinsmenyn.

###### KDC-server

Ange Kerberos-autentiseringsserverns IP-adress eller värdnamn.

###### Realm

Ange realm för Kerberos

###### Aktivera SSL

Om ställts in är SSL-krypterad kommunikation aktiverad.

###### Anslutningstest

Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till LDAP-servern.

### Inst. offentlig mapp/NAS

Ställ in varje alternativ som [Förbjudet] om lagring inte används.
Tillbaka till början