# SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

## Översikt

Om du aktiverar [Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] kan du lagra mottagna data utan skriva ut dem och skriva ut dem med hjälp av ett lösenord. När du använder den här funktionen visas ett fönster för lösenordsinmatning på pekpanelen vid mottagning av fax.

###### För att aktivera lagringsinställningen för utskrift av mottagna data:

Välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [[Lagringsinställning för utskrift av mottagna data] i ”Inställningsläge (administratör)”.

### Återstående faxminneskapacitet

Om mottagna faxdata inte skrivs ut eller raderas kommer faxminnet att bli fullt, vilket resulterar i att maskinen inte kan ta emot fler faxmeddelanden. Du bör skriva ut mottagna data så snart som möjligt i stället för att låta dem vara kvar i faxminnet.
Du kan se den återstående faxminneskapaciteten i faxläget på startskärmen.
Ett varningsmeddelande visas när det är ont om minne.

Mottagna fax kommer att lagras i minnet oavsett om de tas emot automatiskt eller manuellt.

## Drift

När det tidigare inprogrammerade fyrsiffriga lösenordet anges med sifferknapparna påbörjas utskriften.
När du trycker på knappen [Avbryt], stängs skärmen för att ange lösenordet. Den visas igen när du trycker på eller byter läge. Data på minnesknappen blinkar på pekpanelen.

###### För att visa listan över mottagna data efter att ha angivit lösenordet:

Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställning för förhandsgranskning] och [Inställning bildkontroll mottagen data] i ”Inställningsläge (administratör)”.
Tillbaka till toppen