# SKRIVARPORTSINSTÄLLNINGAR

## "Fliken LPD

Ange ett utgångsdatum för profilen.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### LPD-inställning

###### LPD

Ställ in detta alternativ för att använda LPD.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 0 sekunder.

###### Använd banner

Ställ in detta alternativ för att använda banner. Standardinställningen är [Inaktivera].

## "Fliken RAW

Använd den här fliken för att konfigurera Raw-utskrift.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### Inställning för raw-utskrift

###### Utskrift i raw-format

Ställ in detta alternativ för att använda RAW-utskrift. Standardinställningen är [Aktivera].

###### Portnummer

Ange ett portnummer. Standardinställningen är port 9100.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns. Standardinställningen är 90 sekunder.

###### Använd två riktningar

För att använda kommunikation i två riktningar ställer du in .

## "Fliken WSD

Använd den här fliken för att konfigurera WSD-utskrift.
Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### WSD-inställningar

###### WSD-utskrift

Ställ in detta alternativ för att använda WSD-utskrift.

###### Använd Multicast Discovery

Ställ in detta alternativ för att använda Multicast Discovery.
Tillbaka till början