# NÄR ETT KOMMUNIKATIONSFEL UPPSTÅR

## Översikt

Om ett kommunikationsfel inträffar eller om den andra faxmaskinen inte besvarar samtalet inom en angiven tidsperiod kommer enheten att försöka sända igen efter ett förinställt intervall. Den här funktionen används endast i läget för minnesöverföring. (Återuppringning vid kommunikationsfel på den mottagande maskinen)
I direktöverföringsläget kommer maskinen inte automatiskt att försöka överföra igen.

###### För att avbryta överföringen:

Gör det på jobbstatusskärmen.

- AVBRYTA PÅGÅENDE FAXSÄNDNINGAR OCH -MOTTAGNINGAR

###### För att ställa in antalet återuppringningsförsök och mellanrummet mellan försöken när en sändning misslyckas på grund av fel:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid kommunikationsfel].
Tillbaka till toppen