# ANVÄNDA DIREKT SMTP

## Översikt

Maskinen stöder Direct SMTP, vilket betyder att du kan sända Internetfax direkt inom företaget utan att använda en e-postserver. I följande avsnitt förklaras hur du lagrar en Direkt SMTP-adress i adressboken.

- LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL
- LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING
- VISA ADRESSER FRÅN FAX- ELLER BILDSÄNDNINGSLOGGAR
- LAGRA GRUPPER

Om destinationen är upptagen eller ett kommunikationsfel uppstår kommer maskinen att vänta en kort stund och sedan sända igen automatiskt.

### Om destinationen är upptagen:

Om destinationen är upptagen kommer maskinen att vänta en kort stund och sedan sända igen automatiskt.

###### För att avbryta överföringen:

Gör det på jobbstatusskärmen.

- AVBRYTA PÅGÅENDE ELLER RESERVERADE JOBB

###### För att ställa in intervall för återsändning av fax samt antalet återsändningsförsök:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för Internetfax] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid upptaget].

### Om ett kommunikationsfel inträffar:

Om ett kommunikationsfel inträffar eller om den andra faxmaskinen inte besvarar samtalet inom en angiven tidsperiod kommer enheten att försöka sända igen efter ett förinställt intervall.

###### För att avbryta överföringen:

Gör det på jobbstatusskärmen.

- AVBRYTA PÅGÅENDE ELLER RESERVERADE JOBB

###### För att ställa in intervall för återsändning av fax samt antalet återsändningsförsök:

Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar för Internetfax] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid kommunikationsfel].
Tillbaka till början