# VIKA UTMATAT PAPPER

## Översikt

Kopior kan vikas och matas ut.

Vikningstyper | Papper som kan användas | Utskriftsyta | Bindningssida | Vikningsbild
--- | --- | --- | --- | ---
Z-häft | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | Insida | Högerbindning |
Brevhäft | A4R, 8-1/2" × 11"R | Insida | Högerbindning |
Insida | Vänsterbindning |
Utomhus- | Högerbindning |
Utomhus- | Vänsterbindning |
Dragspelshäft | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Högerbindning |
- | Vänsterbindning |
Dubbelhäft | A4R, 8-1/2" × 11"R | Insida | Högerbindning |
Insida | Vänsterbindning |
Utomhus- | Högerbindning |
Utomhus- | Vänsterbindning |
Halvvikt | A4R, 8-1/2" × 11"R | Insida | Högerbindning |
Utomhus- | Vänsterbindning |
Sadelvikning | Efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning)* A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning): A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Insida | Högerbindning |
Utsida | Vänsterbindning |

Du kan visa angiven vikningstyp i ”VISA FÖRHANDSGRANSKNING FÖR KOPIERING”.

- Du måste ha en efterbehandlare med sadelhäftning för att kunna använda sadelvikning.
- En vikningsenhet krävs för Z-häft, brevhäft, dragspelshäft, dubbelhäft och enkelhäft.
- Specialmedia som OH-film och registerpapper kan inte användas.
- Funktionen för pappersvikning kan inte användas i kombination med funktionerna för hålslagning och häftning. Funktionerna kan dock användas i kombination om pappersformatet för Z-häft är A3, B4 eller 11" × 17".
- Vikningsfunktionen är inte tillgänglig om dubbelsidig utskrift har inaktiverats i inställningsläget.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Utmatning].

2. #### Tryck på fliken [Vikning•Hålslagning] och tryck på knappen för vikningstyp.

   ###### Så här ångrar du pappersvikningsinställningen:

   Tryck på den valda vikningsknappen igen.

3. #### Tryck på knappen [Information].

   Inställningsmetoden hittar du under ”Detaljtyp för varje vikningstyp”.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

### Detaljtyp för varje vikningstyp

Sadelvikning
Ange ”Utskriftssida” och ”Multiplic. Häft”.

- ”Multiplic. Häft” är tillgänglig när en efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) har installerats på maskinen.
- Med funktionen ”Multiplic. Häft” viks fem ark åt gången. Om ett original exempelvis har 12 vanliga ark i A4-format, viks de totalt tre gånger. 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Men med vissa typer av papper minskas antalet ark som viks i varje uppsättning. Tjockt papper viks exempelvis med tre ark.

Z-häft
Ange pappersstorlek för Z-häftning.

Brevhäft
Ange ”Utskriftssida” och ”Öppen riktning”.

Dragspel
Ange ”Öppen riktning”.

Dubbelhäftat
Ange ”Utskriftssida” och ”Öppen riktning”.

Enkelhäftat
Ange ”Utskriftssida”.

Tillbaka till toppen