# INFORMATION SOM VISAS I RESULTATKOLUMNEN

## Översikt

Feltyper och annan information skrivs ut i resultatspalten på överförings- och aktivitetsrapporter. När en överförings- eller aktivitetsrapport skrivs ut kan du kontrollera överföringens resultat i resultatspalten och vidta de åtgärder som behövs.

### Exempel på meddelanden som skrivs ut i resultatspalten

Meddelande | Beskrivning
--- | ---
OK | Överföringen utfördes som normalt.
G3 | Sändningen utfördes i G3-läge.
FELKORRIGERINGSLÄGE (ECM) | Sändningen utfördes i G3 ECM-läge.
SG3 | Sändningen utfördes i Super G3-läge.
Vidarebefordra | Mottagna data har vidarebefordrats.
Inget svar | Inget svar från den mottagande parten.
UPPTAGEN | Överföringen kunde inte starta eftersom destinationslinjen var upptagen.
ÅNGRA | Kommunikationen stoppades under överföringen.
SÄNDMINNET FULLT | Minnet blev fullt vid snabb onlinesändning.
MINNET FULLT | Minnet blev fullt vid mottagning.
LÄNGD ÖVER | Originaldata kunde inte tas emot eftersom längden överskred 1,5 m.
Fel på original | Direkt överföring misslyckades på grund av pappersfelmatning.
Ej verifierat kodnummer | Kommunikationen avbröts eftersom kodnumret inte stämde.
Ingen pollingfunktion vid destinationen | Maskinen som pollades har inte någon pollingfunktion.
RX-POLL.EJ GODK. | Destinationen vägrade pollingen eller så bröt din maskin anslutningen under pollingen eftersom det inte fanns några data i pollingminnet.
RX F-KODPOLL. EJ GODK. | Destinationen vägrade polla med F-kod eller så bröt din maskin anslutningen vid polling eftersom det inte fanns några data i boxen för minnespolling med F-kod.
Ej verifierat F-kodsnummer för minnespolling | Linjen koppades från eftersom deladressen inte var lagrad i F-kodsminnet.
Ej verifierad F-kod för minnespolling | Linjen koppades bort eftersom koden inte verifierades i F-kodsminnet.
FAXMINNESNR NG | Linjen koppades bort vid mottagning av F-kodsöverföringen eftersom det inte fanns någon minnesbox med angiven deladress.
Ej verifierad F-kod | Kommunikationen avbröts vid mottagning av F-kodsöverföringen eftersom koden inte verifierades.
Ingen minnespolling med F-kod vid destinationen | Din maskin försökte att polla med F-kod trots att destinationen inte har någon minnespollingfunktion som stöder F-koder.
Ingen F-kodsfunktion vid destinationen | Din maskin försökte att överföra med F-kod trots att destinationen inte använder F-kod.
RX F-KOD EJ GODK. | Din maskin försökte att överföra med F-kod, men destinationen avvisade den, t.ex. för att deladressen inte verifierades.
Minnesbox: [xxxxxx] ****** | Data togs emot i en konfidentiell minnesbox eller reläminnesbox eller så skickades data från en minnespollingbox. Namnet på minnesboxen visas i [xxxxxx] och typen av F-kodsanvändning (begäran om reläkommunikation, pollingminnesöverföring eller konfidentiell mottagning) visas i ******.
FEL xx (xxxx) | Överföringen misslyckades på grund av ett kommunikationsfel. De två första siffrorna i kommunikationsfelsnumret: Felkod mellan 00 och 99. De fyra sista siffrorna i kommunikationsfelsnumret: En kod som används av servicetekniker.
Avvisa Mottagning | Ett fax har skickats från en part som har blockerats med hjälp av antiskräpfaxfunktionen.

Tillbaka till början