# INSTÄLLNINGAR FÖR INTERNETFAX

## Inställningar av Internetfax

Det går att ställa in Internetfaxfunktionerna.

### Mottagningsinställningar

###### Internetfaxmottagning

Aktiverar mottagningsfunktionerna för Internetfax.

###### POP3-server

Ange POP3-serverns IP-adress eller värdnamn.

###### Portnummer

Ange POP3-serverns portnummer. Standardinställningen är port 110.

###### POP-autentisering

Autentiseringsprotokollet (inklusive APOP) används för autentisering mot POP3-servern.

###### Användarnamn

Ange användarnamn. Ett speciellt användarkonto krävs för Internetfaxmottagning.

###### Lösenord

Ange lösenordet.
Ställ in [Ändra lösenord] på för att ändra lösenordet och ange det nya lösenordet i textrutan.

###### POP3-kommunikationen tog för lång tid

Ställ in tidsgräns för kommunikation med POP3-servern.

###### Inställning av intervallet för mottagningskontroll

Ange en bekräftelsecykel för POP3-servern.

###### Aktivera SSL

Tillåter POP via SSL-kommunikation eller POP via TLS-kommunikation genom STLS-kommando. Det innebär att servern måste stödja POP via SSL-kommunikation eller STLS-kommandot.
Ställ in Portnummer i portnumret för POP via SSL-kommunikation för att tillåta POP via SSL-kommunikation.
Ställ in [Portnummer] på samma portnummer som för den normala POP3-kommunikationen för att tillåta POP via TLS-kommunikation.

###### Anslutningstest

Tryck på knappen [Verkställ] för att testa anslutningen till POP3-servern.

### Standardinställningar

###### Eget namn och adress för I-fax är inställt

Ställ in dessa alternativ för att lagra det avsändarnamn och den källadress som ska användas för Internetfaxkommunikation. Det lagrade användarnamnet och källadressen skrivs ut överst på det mottagna faxet.

###### Avsändarnamn

Ange standardavsändarnamn.

###### Egen I-Faxadress

Ange standardkälladress.

### Direkt SMTP-inställning

###### Portnummer (ta emot)

Ange mottagarportnumret för Direkt SMTP-kommunikation. Standardinställningen är port 25.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns.

###### Portnummer (sänd)

Ange överföringsportnumret för Direkt SMTP-kommunikation. Standardinställningen är port 25.

###### Tidsgräns

Ange en tidsgräns.
Tillbaka till början