# UTSIDA

Det här avsnittet beskriver maskinens yttre delars respektive namn och funktioner.
Tryck på namnet för att visa mer information.

Indikatorerna på manöverpanelen kan vara olika beroende på land och region.
×
Automatisk dokumentmatare
Matar och scannar flera original automatiskt. Båda sidorna av dubbelsidiga original kan scannas automatiskt samtidigt.
-AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
×
Framlucka (övre)
Öppna den här luckan för att byta tonerkassett eller för att ta bort felmatade papper i pappersöverföringsenheten.
×
Framlucka (nedre)
Öppna den här luckan för att slå till eller stänga av huvudströmbrytaren eller för att rengöra huvudladdaren till den fotokonduktiva trumman.
-SLÅ TILL ELLER STÄNGA AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
- TONERKASSETT
- Rengöra laserenheten
×
Utmatningsfack (mittfack)*
Utskrifterna matas ut till det här facket.
×
[Manöverpanel
På den här panelen finns knappen STRÖMBRYTARE], knappen/lampan [Viloläge], knappen/lampan [Startskärm] huvudströmbrytaren, IC-kortläsarhållaren, USB-porten (typ A) och pekskärmen. Använd pekpanelen för att bruka de här funktionerna.
-MANÖVERPANEL
×
Höger fack*
Vid behov kan pappret matas ut i höger fack.
Genom att mata ut mottagna faxutskrifter i höger fack kan du hålla dem åtskilda från andra utskrifter.
×
Efterbehandlare (50-arks häftning)*
Används för att häfta och mata ut pappret.
-EFTERBEHANDLARE (50-ARKS HÄFTNING)
×
Sadelefterbehandlare (50-arks häftning)*
Används för att häfta och vika pappret.
-EFTERBEHANDLARE MED SADELHÄFTNING (50-ARKS HÄFTNING)
×
Hålslagningsmodul*
Används för att slå hål och mata ut pappret.
×
USB-uttag (typ A)
Används för anslutning av en USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till maskinen.
Använd en skärmad kabel för USB-kabeln.
Stöd för USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tangentbord
Används i stället för tangentbordet på pekpanelen. När det inte används kan det förvaras under manöverpanelen.
-KNAPPAR PÅ DET VIRTUELLA TANGENTBORDET – NAMN OCH FUNKTIONER
×
Kassett 1
Förvara papper i det här facket. Upp till 1 200 ark kan lagras.
-FACK 1/2
×
Kassett 2
Förvara papper i det här facket. Upp till 800 ark kan lagras.
-FACK 1/2
×
Kassett 3
Förvara papper i det här facket. Upp till 500 ark kan lagras.
-FACK 3/4
×
Kassett 4
Förvara papper i det här facket. Upp till 500 ark kan lagras.
-FACK 3/4
×
Kassett 5 (MX-LC12)*
Förvara papper i det här facket. Upp till 3 500 ark kan lagras.
-STORKASSETT
×
fack 5 (MX-LCX3 N)*
Förvara papper i det här facket. Upp till 3 000 ark kan lagras.
-STORKASSETT
×
Handinmatningsfack*
Använd det här facket när du vill mata papper manuellt.
Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R.
-HANDINMATNINGSFACK

×
Storkassetter*
Förvara papper i det här facket. Upp till 2 500 ark kan lagras i varje fack.
-STORKASSETTER
×
Handinmatningsfack*
Använd det här facket när du vill mata in papper manuellt.
Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R.
×
Pappersöverföringsenhet*
Används för att mata papper till maskinen.
×
Veckkorrigeringsenhet*
Används för att korrigera veck på utskrifterna.
×
Infogare*
Laddar omslag och infogningsark som ska infogas i utskrifter.
Med hjälp av den manuella efterbehandlarfunktionen kan du direkt mata papper i efterbehandlaren eller efterbehandlaren med sadelhäftning för att häfta, hålslå eller vika pappret.
×
Vikningsenhet*
Används för att vika och mata ut papper.
×
Hålslagningsmodul*
Används för att slå hål i papper.
×
Trimningsmodul*
Används för att trimma bort överflödiga delar av sadelhäftade utskrifter.
×
Efterbehandlare (100-arks häftning)*
Används för att häfta och mata ut pappret.
×
Sadelefterbehandlare (100-arks häftning)*
Används för att häfta och vika pappret.
* Tillval Tillbaka till toppen