# TA EMOT ETT ORIGINAL MED DEN HÄR MASKINEN (POLLING)

## Översikt

Det kallas ”Polling” när du ansluter till en annan maskin och hämtar ett dokument från den.
Det kallas ”Pollingmottagning” att ta emot dokument från en annan maskin.
Du kan ange flera destinationsnummer. När du anger flera destinationsnummer tas dokumentet emot genom polling i den följd du har angett destinationsnumren.
Dokumentmottagning genom polling från flera maskiner kallas ”seriepolling”.
När du använder faxinformationstjänster kan du manuellt polla eller ta emot information genom att följa meddelandet från en annan maskin.

- Lägg inget original på maskinen när du ställer in pollingmottagningen.
- Du kan använda pollingmottagningsfunktionen om den andra maskinen är Super G3- eller G3-kompatibel och har en pollingfunktion.
- Den mottagande maskinen (den här maskinen) debiteras under pollingmottagningen.
- Du kan använda en kombination av pollingmottagning och timeröverföring för att när som helst ta emot ett dokument genom polling, t.ex. när du är frånvarande eller på kvällen. (Endast en pollingmottagning med timer kan ställas in.)

Den manuella pollingmottagningsfunktionen stöder inte pollingmottagning (seriepolling) från flera maskiner.

## Drift

### Grundläggande funktioner

1. #### Tryck på knappen [Övrigt] och sedan på knappen [Polling].

   En bock visas på ikonen.
   Tryck på knappen [Föregående] när du är klar med inställningarna.

   ###### För att ångra pollinginställningen:

   Tryck på knappen [Polling] för att ta bort markeringen.

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   - Du kan ange flera destinationsnummer (upp till 500 telefonnummer).
   - När du anger flera destinationsnummer tas dokumentet emot genom polling i den följd du har angett destinationsnumren.
     Dokumentmottagning genom polling från flera maskiner kallas ”seriepolling”.
   - När du anger flera destinationsnummer, ska du ange det första numret, trycka på och sedan ange nästa nummer och så vidare.
   - Du kan inte använda direktvalsknappen om den innehåller en deladress eller ett kodnummer.
   - Du kan inte använda en direktvalsknapp som innehåller flera lagrade destinationer.

3. #### Tryck på knappen [Start] för ta emot ett dokument från den andra maskinen.

   När kommunikationen har etablerats till den andra maskinen tas dokumentet emot.

### Manuella funktioner

1. #### Tryck på knappen [Högtalare].

   Du hör kopplingstonen i maskinens högtalare.

2. #### Ange destinationens faxnummer.

   - ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN
   Tryck på knappen [Högtalare]. Du kan justera högtalarvolymen genom att trycka på .
   Du kan inte använda direktvalsknappen om den innehåller en gruppknapp där flera adresser lagras eller om den innehåller en annan destination än faxnumret.

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och tryck på knappen [Polling] för att ta emot dokument (data).

Tillbaka till toppen