# FACK 1/2

## Översikt

Du kan fylla på upp till 1 200 ark A4-papper (8-1/2" × 11") i fack 1.
Du kan fylla på upp till 800 A4-pappersark i fack 2.
Om du fyller på papper av en annan storlek än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget. En felaktig inställning kan resultera i att det inte går att skriva ut, att utskrifterna görs på papper av fel storlek eller typ eller att papperet fastnar.

###### Så här kontrollerar du papperets typ och storlek:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett inställningar].
Se till att inte placera någonting tungt på kassetten eller trycka ner den.

## Drift

1. #### Dra ut papperskassetten.

   Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.
   Håll i handtaget tills spärren släpper.

2. #### Lyft matarcylindern och lägg pappret i kassetten.

   Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Pappersbunten får inte vara högre än indikeringslinjen (max. 1 200 ark i fack 1 eller max. 800 ark i fack 2).
   Lufta pappersbunten innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.

3. #### Sänk matarcylindern och för försiktigt in papperskassetten helt i maskinen.

   Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.

Tillbaka till toppen