# ANGE SCANNINGSBILDKVALITET

## Översikt

Upplösningen kan ställas in så att den matchar originalets egenskaper som text, foto, textens storlek eller bildens svärta.
Upplösningsinställningar

Standard | Välj den här inställningen när originalet består av text i normal storlek.
Fin | Välj denna inställning när originalet innehåller liten text eller diagram med tunna linjer. Originalet kommer att scannas med en upplösning som är dubbelt så hög som inställningen [Standard].
Superfin | Välj den här inställningen när originalet innehåller detaljerade bilder eller diagram. En bild av högre kvalitet kan återges än med inställningen [Fin].
Ultrafin | Välj den här inställningen när originalet innehåller detaljerade bilder eller diagram. Den här inställningen ger bästa möjliga bildkvalitet. Emellertid kommer överföringen att ta längre tid än med andra inställningar.

Om originalet är ett foto eller ett färgoriginal som har färggraderingar, ska du ställa kryssrutan [Halvton] på för att skapa en skarpare bild än då [Fin], [Superfin] eller [Ultrafin] används ensamt. (Halvton kan inte väljas när ”Standard” används.)

- När den automatiska dokumentmataren används kan upplösningsinställningen inte ändras när scanningen väl har påbörjats. (Om ”Arbets- Uppbyggnad” och ”Inställning för förhandsgranskning” används kan du emellertid ändra upplösningen varje gång som en ny uppsättning original läggs i.)
- När ett fax skickas med upplösningen [Ultrafin], [Superfin] eller [Fin] kommer en lägre upplösning att användas om den mottagande maskinen inte har samma upplösning.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Upplösning].

2. #### Tryck på knappen för önskad upplösning

   Om du trycker på kryssrutan [Halvton] kan du ange halvton när [Fin], [Superfin] eller [Ultrafin] har valts.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

Tillbaka till toppen