# INSIDA

I det här avsnittet beskrivs maskinens inre delars respektive namn och funktion.
Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Tonerkassett
Den här kassetten innehåller toner. När en kassett får slut på toner måste den ersättas med samma färgkassett som tidigare.
-TONERKASSETT
×
Fixeringsenhet
Här används värme för att fixera den överförda bilden på papperet.
Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig så att du inte bränner dig när du tar bort papper som fastnat.
×
Överföringsband
Bandet flyttar den bild som har formats med toner från den fotokonduktiva enheten och överför bilden till pappret.
Vidrör eller skada inte överföringsbandet.
Du riskerar att förstöra bilden.
×
Höger sidolucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Lucka till pappersvändningsenhet
Använd den här enheten för att vända papper vid dubbelsidig utskrift. Öppna luckan för att ta bort papper som har matats ut fel.
×
Huvudströmbrytare
Använd den här brytaren för att slå till strömmen på maskinen.
När du använder fax- eller Internetfaxfunktionen ska strömbrytaren alltid vara i läge ””.
-SLÅ TILL ELLER FRÅN STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN
×
Behållare för överflödig toner
Behållaren för överskottstoner samlar upp överflödig toner som produceras under utskrift.
-BEHÅLLARE FÖR ÖVERSKOTTSTONER
En servicetekniker samlar in gamla behållare för överskottstoner.
×
Frigöringsspak för höger sidolucka
Ta bort felmatat papper genom att hålla och dra i den här spaken för att öppna höger sidolucka.
Tillbaka till toppen