# AUTOMATISK MOTTAGNING

## Översikt

Mottagningsläget är fabriksinställt på ”Automatisk Mottagning” och maskinen kommer automatiskt att ta emot och skriva ut fax. En ljudsignal talar om att mottagningen är utförd.

###### Lägga i originalet

För att skriva ut mottagna fax ska du kontrollera att rätt papper har fyllts på i maskinens papperskassetter. Det är inte nödvändigt att fylla på A4-papper (8-1/2" x 11") och B5-papper (5-1/2" x 8-1/2") i både vertikal och horisontell riktning. Skillnader i orientering justeras automatiskt när fax tas emot.
Vid mottagning av ett fax som är mindre är A4 (8-1/2" x 11") varierar pappersformatet för utskrift beroende på vilken riktning (vertikal eller horisontell) avsändaren använde när originalet skickades.

###### Så här kontrollerar du faxmottagningsläget

Du kan kontrollera aktuellt faxmottagningsläge i systemområdet överst på skärmen.

- När läget Minnessänd används är det möjligt att ta emot en överföring även om ett fax tas emot.
  - SÄNDA FAX
- Om ett utskriftsjobb som t.ex. en kopiering eller en utskrift redan har körts, skrivs det första reserverade jobbet ut före mottagna data.
- Mottagna fax kommer inte att skrivas ut när maskinen inte kan skriva ut p.g.a. ett fel som t.ex. slut på papper, slut på toner eller felmatat papper. Fax skrivs ut automatiskt när feltillståndet försvinner. Om papperet har tagit slut fyller du på papper och trycker på [OK] på pekpanelen.

Om ett lösenordsfönster visas:
Ett lösenord för att skriva ut mottagna faxdata registreras. När rätt lösenord har angetts skrivs det mottagna faxet ut. Kontakta din administratör om du behöver ett lösenord.

- SKRIVA UT ETT LÖSENORDSSKYDDAT FAX (LAGRINGSINSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT AV MOTTAGNA DATA)

###### För att växla mellan automatisk och manuell mottagning:

Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar].
Tillbaka till toppen