# AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

## Översikt

I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original i den automatiska dokumentmataren.

- Original av olika storlek kan läggas tillsammans i den automatiska dokumentmataren. I det här fallet måste du konfigurera inställningen för blandade originalformat i varje läge.
- Ta bort häftklammer och gem innan du lägger originalet i den automatiska dokumentmataren.
- Om det finns fuktiga fläckar på originalen efter korrigeringsvätska, bläck eller klister måste du vänta tills originalen är torra innan du lägger i dem. Annars kan maskinens insida eller dokumentglaset fläckas ned.
- Använd inte följande typer av original. Observera att följande originaltyper kan leda till att maskinen identifierar fel originalformat, matar originalet fel och fläckar ner överförda bilder eller kopior.
  - OH-film eller diazo-papper
  - Kalkerpapper, karbonpapper, termopapper
  - Mycket skrynkliga original
  - Skadade original, vikta original
  - Original som har påklistrade avsnitt eller utskurna hål
  - Original som har skrivits ut med termoöverfört bläckband
  - När du använder original med två eller tre hål placerar du dem så att sidan med hålen sitter längst bort från dokumentinmatningsfackets inmatingsdel.

### Tillåtna originalstorlekar

Minsta originalstorlek |
Standardformat (Minsta storlek som kan identifieras automatiskt)
210 mm (höjd) × 148 mm (bredd) 8-1/2" (höjd) × 5-1/2" (bredd)
Icke-standardformat (Minsta storlek som kan identifieras manuellt)
131 mm (höjd) × 140 mm (bredd) 5-1/8" (höjd) × 5-1/2" (bredd)
Största originalstorlek |
Standardformat (Största storlek som kan identifieras automatiskt)
297 mm (höjd) × 420 mm (bredd) eller A3 11" (höjd) × 17" (bredd) A3W kan inte användas.
Icke-standardformat (Största storlek som kan identifieras manuellt)
Kopieringsläge:
297 mm (höjd) × 432 mm (bredd) 11-5/8" (höjd) × 17" (bredd)
Sändläge för bild:
297 mm (höjd) × 1000 mm (bredd) 11" (höjd) × 39-3/8" (bredd)

Nedan förklaras vilket läge som ska användas om originalet inte har standardformat.

- Copy: ”MATA IN ANPASSAD STORLEK DIREKT”
- FAX: ”ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN”
- BILDSÄNDNING: ”ANGE ORIGINALETS SCANNINGSSTORLEK MED SIFFERVÄRDEN”

### Tillåtna originalvikter

Enkelsidig scanning: 35 g/m2 till 128 g/m2
Dubbelsidig scanning: 50 g/m2 till 128 g/m2
Använd funktionen ”Långsamt scann.läge” i varje läge när du scannar original från 35 g/m2 till 49 g/m2. Om du scannar utan att använda ”Långsam Scann” kan originalet matas fel.
Dubbelsidig scanning kan inte användas i långsamt scanningsläge.

## Drift

1. #### Kontrollera att det inte ligger något original på dokumentglaset.

2. #### Justera styrskenorna efter bredden på originalet.

3. #### Lägg i originalet

   Du kan fylla på upp till 150 original.
   Se till att kanterna på originalen är jämna.
   Lägg i originalen med ovansidan uppåt och för in dem helt i dokumentmatarfacket.
   Stapeln med originalen får inte vara högre än indikeringslinjen på dokumentmatarfacket.
   Ta bort originalen från originalens utmatningsfack efter avslutad scanning med den automatiska dokumentmataren.

Tillbaka till toppen