# EFTERBEHANDLARE MED SADELHÄFTNING (50-ARKS HÄFTNING)

## Översikt

Detta innefattar förskjutningsfunktionen som matar ut papper som sorterats i uppsättningar, häftningssorteringen som häftar varje uppsättning utskrifter, sadelhäftningsenheten som häftar i mitten av arken och viker dem på mitten, och pappersvikningsfunktionen som viker papperet på mitten.
Om du installerar en hålslagningsmodul (tillval) kan du slå hål i utskrifterna.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Utmatningsfack
Häftat och förskjutet material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Utmatningsfack för sadelhäftning
Här matas sadelhäftade papper ut.
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.

- Placera inte tunga föremål på efterbehandlaren med sadelhäftning (50-arks häftning) och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) kan inte vara installerad samtidigt som en efterbehandlare.

### Tillbehör

Till efterbehandlaren med sadelhäftning (50-arks häftning) behövs följande häftklammerkassett:

###### Efterbehandlarenhet

Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) AR-SC2

###### Sadelhäftningsenheten

Häftklammerkassett (ca 2 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) AR-SC3

### Byta kassetten (efterbehandlarenhet)

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Kläm ihop häftklammerbehållarens gröna delar och dra upp, och därefter ut, behållaren.

3. #### Byt ut den tomma häftklammerkassetten.

   Tryck på låsknappen för att frigöra häftklammerbehållarens lock och ta därefter bort häftklammerkassetten.

   Häftklammerkassetten kan inte tas bort om det finns häftklamrar kvar i den.

4. #### Sätt in en ny häftklammerkassett i häftklammerbehållaren.

   Skjut in häftpatronen tills du hör ett klick.

   Ta inte bort tätningen från kassetten innan du sätter in kassetten i behållaren.

5. #### Dra den tätning som håller fast häftklamrarna rakt ut.

6. #### Skjut in häftklammerbehållaren ordentligt.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

7. #### Stäng framluckan.

   Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.

### Byta kassetten (sadelhäftningsenhet)

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.
Innan du påbörjar det här arbetet måste du ta bort allt utmatat material från utmatningsfacket för efterbehandlaren med sadelhäftning (50-arks häftning). Lägg inte tillbaka borttaget utmatningsmaterial i utmatningsfacket.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Ta tag om sadelhäftningsenhetens handtag och dra ut den långsamt tills den stannar.

3. #### Dra ut häftningsenheten ur sadelhäftningsenheten och vrid den därefter uppåt.

4. #### Ta tag om vänster och höger sida av varje tom häftklammerkassett och dra ut kassetterna.

   Byt båda häftklammerkassetterna.

5. #### Sätt i nya häftklammerkassetter.

   Ta bort skyddet från häftklammerkassetten och installera den.

6. #### Dra i häftningsenheten på sadelhäftningsenheten framåt och vrid därefter tillbaka den i dess ursprungsläge.

7. #### Skjut in sadelhäftningsenheten.

8. #### Stäng framluckan.

   Gör en provutskrift eller en kopia med sadelhäftningsfunktionen för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.

Tillbaka till toppen