# EFTERBEHANDLARE (50-ARKS HÄFTNING)

## Översikt

Här ingår förskjutningsfunktionen som matar ut pappret och sorterar det i uppsättningar och häftningssorteringsfunktionen som häftar varje uppsättning av utskrifter.
Om du installerar en hålslagningsmodul (tillval) kan du slå hål i utskrifterna.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Utmatningsfack
Häftat och förskjutet material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.

- Placera inte tunga föremål på efterbehandlaren (50-arks häftning) och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En efterbehandlare (50-arks häftning) kan inte vara installerad samtidigt som en efterbehandlare med sadelhäftning.

### Tillbehör

Till efterbehandlaren (50-arks häftning) behövs följande häftklammerkassett:
Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) AR-SC2

### Byta kassett

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Kläm ihop häftklammerbehållarens gröna delar och dra upp, och därefter ut, behållaren.

3. #### Byt ut den tomma häftklammerkassetten.

   Tryck på låsknappen för att frigöra häftklammerbehållarens lock och ta därefter bort häftklammerkassetten.

   Häftklammerkassetten kan inte tas bort om det finns häftklamrar kvar i den.

4. #### Sätt in en ny häftklammerkassett i häftklammerbehållaren.

   Skjut in häftpatronen tills du hör ett klick.

   Ta inte bort tätningen från kassetten innan du sätter in kassetten i behållaren.

5. #### Dra den tätning som håller fast häftklamrarna rakt ut.

6. #### Skjut in häftklammerbehållaren ordentligt.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

7. #### Stäng framluckan.

   Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.

Tillbaka till toppen