# SCANNA ETT DOKUMENT TILL MINNESPOLLING MED F-KOD

Du måste scanna och lagra dokument i F-kod faxminnesboxen (minnespolling) så att de kan skickas till en annan maskin.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och tryck sedan på knappen [Faxminnesbox].

3. #### Tryck på fliken[Minnespolling].

4. #### Tryck på mappen för boxen för F-kod faxminnesbox (minnespolling).

5. #### Tryck på knappen [Ändra antal gånger] på åtgärdspanelen och ställ in pollingtillfällen.

   Tryck på knappen [En gång] för att radera originalet efter överföringen. Tryck på knappen [Flera gånger] för att upprepa överföring av ett original. Ändra inställningarna efter behov.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

6. #### Konfigurera originalinställningar och andra funktioner.

   Du kan inte ställa in Program, Timer, Transaktionsrapport, Polling och Dokumentarkivering.

7. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] för att förhandsgranska bilden innan du sänder den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till början