# BLEKA SVAGA FÄRGER I BILDEN (DÄMPA BAKGRUND)

## Översikt

Den här funktionen dämpar ljusa bakgrundsområden på original.

Den här funktionen kan inte användas i Internetfaxläget.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationen

   - ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION MED SÖKNUMMER
   - ANGE EN DESTINATION MANUELLT
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN DEN GLOBALA ADRESSBOKEN
   - ANGE EN DESTINATION FRÅN SÄNDNINGSLOGGEN

3. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Dämpa Bakgrund]

4. #### Tryck på knappen [På]

5. #### Ange vilket område som ska raderas

   Tryck på eller använd reglaget för att justera kontrastnivån. Ju lägre tal du anger, desto mörkare är de områden som kommer att raderas.
   Tryck på knappen och [Föregående] efter varandra när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du inställningen för dämpning av bakgrund:

   Tryck på knappen [Av].

6. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   - Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
     Du hittar mer information i ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
   - Om färglägesinställningen är [Mono2] kommer funktionen för att dämpa bakgrunden inte fungera.

Tillbaka till början