# EFTERBEHANDLARE MED SADELHÄFTNING (100-ARKS HÄFTNING)

## Översikt

Detta innefattar förskjutningsfunktionen som matar ut papper som sorterats i uppsättningar, häftningssorteringen som häftar varje uppsättning utskrifter, sadelhäftningsenheten som häftar i mitten av arken och viker dem på mitten, och pappersvikningsfunktionen som viker papperet på mitten.
Om du installerar en hålslagningsmodul (tillval) kan du slå hål i utskrifterna.

### Funktionsnamn

Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Utmatningsfack
Häftat och förskjutet material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Utmatningsfack för sadelhäftning
Här matas sadelhäftade papper ut.
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.

- Placera inte tunga föremål på efterbehandlaren (100-arks häftning) och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) kan inte vara installerad samtidigt som en efterbehandlare.

### Tillbehör

Till efterbehandlaren med sadelhäftning (100-arks häftning) behövs följande häftklammerkassett:

###### Efterbehandlarenhet

Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) MX-SCX2

###### Sadelhäftningsenheten

Häftklammerkassett (ca 2 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) MX-SCX3

### Byta kassetten (efterbehandlarenhet)

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Kläm ihop häftklammerbehållarens gröna delar och dra upp, och därefter ut, behållaren.

3. #### Byt ut den tomma häftklammerkassetten.

   Häftklammerkassetten kan inte tas bort om det finns häftklamrar kvar i den.

4. #### Sätt in en ny häftklammerkassett i häftklammerbehållaren.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

5. #### Installera en häftklammerbehållare.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

6. #### Stäng framluckan.

   Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.

### Byta kassetten (sadelhäftningsenhet)

När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.
Innan du påbörjar det här arbetet måste du ta bort allt utmatat material från utmatningsfacket för efterbehandlaren med sadelhäftning (100-arks häftning). Lägg inte tillbaka borttaget utmatningsmaterial i utmatningsfacket.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Ta tag om sadelhäftningsenhetens handtag och dra ut den långsamt tills den stannar.

3. #### Tryck ned spaken och ta ut häftklammerbehållaren.

   Dra ut häftklammerbehållaren åt vänster.
   Byt båda häftklammerkassetterna.

4. #### Tryck på låsknappen för att frigöra spaken.

5. #### Byt ut den tomma häftklammerkassetten.

   Tryck på låsknappen för att frigöra spaken.

6. #### Sätt i en ny häftklammerkassett.

   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

7. #### Tryck på låsknappen för att frigöra spaken.

8. #### Skjut in häftklammerbehållaren ordentligt.

   Justera på häftklammerbehållaren efter på enheten.
   Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.

9. #### Skjut in sadelhäftningsenheten.

10. #### Stäng framluckan.

    Gör en provutskrift eller en kopia med sadelhäftningsfunktionen för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.

### Slänga häftningsspill (efterbehandlarenhet)

När en efterbehandlare används för häftning bildas häftningsspill.
Häftningsspillet samlas upp i lådan för häftningsspill.
Följ instruktionerna nedan för att slänga häftningsspillet.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Ta tag i fliken på lådan till häftningsspillet, dra försiktigt ut lådan och släng häftningsspillet.

   - Stick inte in fingrarna i lådan för häftningsspillet. Du kan sticka dig på häftklamrarna och skada fingrarna.
   - Släng inte häftningsspillet i en plastpåse. Häftklamrarna kan göra hål på påsen.

3. #### Sätt tillbaka lådan för häftningsspill.

   Se till att lådan för häftningsspill sitter korrekt.

4. #### Stäng framluckan.

### Slänga pappersspill

När vikt papper trimmas i triminställningarna bildas pappersspill.
Pappersspillet samlas upp i lådan för pappersspill.
Följ bruksanvisningen för att tömma pappersspillet.
Med hjälp av trimmerfunktionen trimmas ett sidofall under vikningen som ger pappret en fin finish.

1. #### Öppna framluckan.

2. #### Ta tag i lådans handtag, dra ut lådan försiktigt och släng pappersspillet.

   Släng pappersspillet i en plastpåse eller någon annan behållare så att det inte far runt.

3. #### Skjut försiktigt in lådan igen.

4. #### Stäng framluckan.

Tillbaka till toppen