# KRINGUTRUSTNING

## Översikt

Du kan öka maskinens funktionalitet genom att installera kringutrustning på den.
Kringutrustning är generellt valfri. En del modeller har dock viss kringutrustning som standard.

(Från och med mars 2012)

Produktnamn | Produktnummer | Beskrivning
--- | --- | ---
STORKASSETT | MX-LC12 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 3,500 pappersark i kassetten.
MX-LCX3 N | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 3,000 pappersark i kassetten.
STORKASSETTER | MX-LC13 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 5,000 pappersark i kassetten.
Multi-handinmatningsfack | MX-MF10 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 500 pappersark i kassetten. Installera denna kassett i maskinen.
MX-MF11 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 500 pappersark i kassetten. Installera denna kassett på storkassetter.
Utmatningsfack | MX-TR14 | Utmatningsfacket ska installeras på maskinens högra sida.
Papperöverföringsenhet | MX-RB14 | Denna enhet krävs för installering av storkassetter.
Utmatningsenhet | MX-TU14 | Utmatningsfacket ska installeras mitt på maskinen. Den här enheten behövs endast om en efterbehandlare eller efterbehandlare med sadelhäftning inte är installerad.
Efterbehandlare (50-arks häftning) | MX-FN19 | Enhet för utmatat material som gör det möjligt att använda förskjutningsfunktion och avskiljningsfunktion. Du kan häfta upp till 50 pappersark.
Efterbehandlare (100-arks häftning) | MX-FN21 | Enhet för utmatat material som gör det möjligt att använda förskjutningsfunktion och avskiljningsfunktion. Du kan häfta upp till 100 pappersark.
Efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) | MX-FN20 | Utmatningsenhet som möjliggör häftning, förskjutning och broschyrkopiering. Du kan häfta upp till 50 pappersark.
Efterbehandlare med sadelhäftning | MX-FN22 | Utmatningsenhet som möjliggör häftning, förskjutning och broschyrkopiering. Du kan häfta upp till 100 pappersark.
Hålslagningsmodul (100-arks hålslagning) | MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D | Den här enheten slår hål i kopior och annat utmatat material. En efterbehandlare (50-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) krävs.
MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Den här enheten slår hål i kopior och annat utmatat material. En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
Trimningsmodul | MX-TM10 | Denna enhet trimmar överskottsportioner från sadelhäftade ark. En efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
VIKNINGSENHET | MX-FD10 | Denna enhet viker och matar ut pappret. En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
INFOGARE | MX-CF11 | Denna enhet infogar omslag och infogningsark. Denna enhet kan även mata pappret till en efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) för efterbehandling.
Veckkorrigeringsenhet | MX-RB15 | Denna enhet korrigerar veck i utskrifterna. Denna enhet krävs för installering av en efterbehandlare (100-arks häftning), efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning), vikningsenhet eller infogare.
Papperöverföringsenhet | MX-RB12 | Den här enheten krävs för att man ska kunna installera en efterbehandlare eller efterbehandlare med sadelhäftning.
MX-RB13 | Denna enhet krävs för direkt installering av en efterbehandlare (100-arks häftning), efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) och en infogare.
Expansionssats för fax | MX-FX11 | Gör det möjligt att använda Internetfax.
Typsnittssats för streckkoder | MX-PF10 | Lägger till typsnitt för streckkoder till maskinen.
XPS expansionssats | MX-PUX1 | Kan användas som en XPS-kompatibel skrivare. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Expansionssats för Internetfax | MX-FWX1 | Gör det möjligt att använda Internetfax.
Speglingssats | MX-EB15 | Sparar en datakopia på en separat plats.
Modul för programintegration | MX-AMX1 | Modulen för programintegration kan kombineras med nätverksscannerns funktion för att bifoga metadatafiler till en scannad bildfil.
Förbättrad komprimering | MX-EB11 | Sparar ett scannat dokument i högkomprimerat PDF-format. Högkomprimerade PDF ger mindre format än vanliga PDF.
Kommunikationsmodul | MX-AMX2 | Detta länkar maskinen till en extern applikation över ett nätverk.
Sharpdesk 1 licens | MX-USX1 | Med det här programmet kan du hantera dokument och filer på datorer.
Sharpdesk 5 licens | MX-USX5
Sharpdesk 10 licens | MX-US10
Sharpdesk 50 licens | MX-US50
Sharpdesk 100 licens | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool 1 License Kit | MX-UN01A | Detta är ett program som strömlinjeformar scanningsfunktioner, såsom automatisk sortering av scannade data till mappar.
Sharp OSA Network Scanner Tool 5 License Kit | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool 10 License Kit | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool 50 License Kit | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool 100 License Kit | MX-UN1HA
Tangentbord | MX-KB13 | Det här är ett tangentbord som är inbyggt i maskinen. När den inte används kan den lagras under manöverpanelen.
Expansionssats för webbläsare | MX-AM10 | Aktivering av internetåtkomst för visning av webbsidor.
Stämpelenhet | AR-SU1 | Stämplar varje originalsida efter att den har scannats i bildsändningsläget. En automatisk dokumentmatare krävs.
Stämpelkassett | AR-SV1 | Två verifieringsstämpelkassetter ingår.
Häftpatron | AR-SC2 | Häftat papper. En efterbehandlare (50-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) krävs.
AR-SC3 | Sadelhäftat papper. En efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) krävs.
MX-SCX2 | Häftat papper. En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
MX-SCX1 | Sadelhäftat papper. En efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.

Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga i alla länder och regioner.
Tillbaka till början