# KONFIDENTIELL ÖVERFÖRING MED F-KOD

## Översikt

Du kan ringa upp faxnumret med en F-kod (som består av deladressen och kodnumret).
Du kan använda konfidentiell överföring med F-kod tillsammans med gruppsändning eller timeröverföring vid behov. Det är bra om dessa överföringar är programmerade.
Observera att du inte kan registrera konfidentiell överföring med F-kod i favoriter.

## Drift

1. #### Lägg i originalet

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS

2. #### Ange destinationens faxnummer

   1. (1) Ange destinationens linjenummer med sifferknapparna.
   2. (2) Tryck på knappen [Deladress].
      Symbol ”/” anges.
   3. (3) Ange deladress med sifferknapparna.
   4. (4) Tryck på knappen [Kodnummer].
      Symbol ”/” anges.
   5. (5) Ange kodnummer med sifferknapparna.
   - Om deladressen och kodnumret redan har registrerats kan du välja en direktvalsknapp också.
   - Om kodnumret har utelämnats för destinationsmaskinens faxminnesbox, kan du hoppa över steg (4) och (5).

3. #### Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.

   Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
   När du lägger originalet på dokumentglaset ska du scanna en sida i taget.
   Tryck på knappen [Lässlut] när du har scannat alla original.
   En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
   Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill förhandsgranska bilden innan du skickar den. När du har scannat ett original genom att trycka på knappen [Förhandsgranska] trycker du på knappen [Extra scanning] för att scanna nästa original. Tryck på knappen [Start] för att börja sända en bild.
   Mer information finns i avsnittet ”KONTROLLERA UTSKRIFTSBILDEN INNAN ÖVERFÖRING”.

Tillbaka till toppen