# ÖVERFÖRA METADATA

## Översikt

Välj en metadatauppsättning, ange alla objekt och utför leverans av metadata.
Leverans av metadata utförs med dokumentarkiveringsfunktionen. Fliken [Datainmatning] visas på skärmen med överföringsinställningar i dokumentarkiveringsläget för att möjliggöra leverans av metadata.
Dessutom kan du utföra leverans av metadata genom dokumentarkivering i [Dokumentåtgärder] i inställningsläget (webbversion).

- Konfigurera metadatainställningar för att utföra leverans av metadata i datainmatningsläget.
  Om du vill överföra utan att sända metadata växlar du skärm från datainmatningsläget till något annat läge och utför sedan överföringen.
- När metadatainställningar har konfigurerats eller en adress har angivits i datainmatningsläget går det inte längre att växla till något annat läge.
- Innan du konfigurerar metadatainställningar anger du adresser i alla tillgängliga lägen. När metadatainställningar har konfigurerats anger du endast adresser i lägen som tillåts av den valda metadatauppsättningen.

## Drift

1. #### Tryck på ikonen [Datainmatning] på [Hemskärm] och tryck på knappen [Metadatainmatning]

   Om en specifik metadatauppsättning har angivits som standard ska du gå vidare till steg 3.
   Metadatainmatning är inte tillgänglig om inga metadatainställningar har lagrats. Lagra metadatauppsättning i inställningsläget (webbversion) innan du utför överföringen.

2. #### Tryck på knappen för önskad metadatainställning

3. #### Knapparna för de objekt som lagras i metadatauppsättningen visas. Tryck på knappen för det objekt som du vill ange

4. #### Tryck på knappen för det värde som du vill ange och därefter på knappen [OK]

   Tryck på knappen [Direktval] för att ange metadatavärdet direkt. Tryck på knappen [OK] på skärmen med det virtuella tangentbordet så visas skärmen från steg 3 igen.
   Tryck på när du är klar med inställningarna.

   ###### Så här ångrar du ditt val för metadatainmatning:

   Tryck på knappen [Ångra].

5. #### Konfigurera bilden eller andra inställningar och utför scanningssändningen

   - Konfigurera inställningar för jobbinformation och starta sedan överföringen genom att använda samma åtgärder som i andra lägen.
   - Tryck på [Tryck för att ange filnamn] för att öppna skärmen för att välja en adresstyp när en adress skrivs in direkt. Inmatningsskärmen för adresstyp visas om adresstyp som e-post, Internetfax, nätverksmapp eller Direct SMTP är vald.

Tillbaka till början