# ANVÄNDA MANUELL EFTERBEHANDLING

## Översikt

Gå från hemskärmen eller ett av lägena till läget för manuell efterbehandling och genomför proceduren nedan.

- VÄLJA MANUELLT EFTERBEHANDLINGSLÄGE

## Drift

1. #### Ställ in styrskenorna efter pappersformatet

   Ta tag i låsspaken för styrskenan för att justera skenan.
   När du är klar med justering släpper du låsspaken.

   Dra ut handinmatningsfacket så långt det går när du fyller på med större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R. Om du inte drar ut facket så långt det går kan inte pappersformatet kännas av korrekt.

2. #### Fyll på papper i övre eller undre facket

   Pappersorienteringen varierar beroende på funktion för manuell efterbehandling.

   - ÄNDRA PAPPERSTYP OCH PAPPERSFORMAT
   - ORIENTERING
   - Du kan fylla på upp till 200 pappersark i vart och ett av facken (övre och undre).
   - För in papperet längs med styrskenorna så långt in i facket som möjligt.
   - Om styrskenorna inte är korrekt justerade för papperets bredd kan papperet fastna, hamna snett eller skrynklas. Justera styrskenorna efter bredden på papperet.

3. #### Välj lämplig efterbehandlingsmetod

   - HÄFTFUNKTION
   - PAPPERSVIKNINGSFUNKTION
   - HÅLSLAGNINGSFUNKTION

4. #### Byt pappersfack eller utmatningsfack vid behov

   - ÄNDRA PAPPERSKASSETT
   - ÄNDRA UTMATNINGSFACK

5. #### Tryck på knappen [Start] för att starta manuell efterbehandling

   ###### Så här avbryter du manuell efterbehandling:

   Tryck på knappen [Stopp].

Tillbaka till början