# RENGÖRA MASKINEN

Säkerställ att maskinens kontinuerligt presterar hög kvalitet genom att rengöra den regelbundet.
Rengör följande delar om färgade/vita ränder eller felmatningar uppstår.

När smutsfläckar eller färgade/vita ränder syns på scannade bilder: | DOKUMENTGLAS DOKUMENBAKPLÅT SCANNINGSOMRÅDE
När papperet matas fel i handinmatningsfacket: | HANDINMATNINGSFACKETS MATARCYLINDER
När färgade ränder uppstår: | LASERENHET

Använd inte en lättantändlig spray när du rengör maskinen. Den finns risk för eldsvåda eller elstötar om gas från sprayen kommer i kontakt med heta elkomponenter eller fixeringsenheten inuti maskinen.

- Använd inte thinner, bensen eller liknande flyktiga rengöringsmedel för att rengöra maskinen. De kan skada eller missfärga höljet.
- Använd en mjuk trasa för att försiktigt torka bort smuts från manöverpanelen med en spegelliknande yta. Ytan kan skadas om du använder en styv trasa eller gnuggar hårt.

Tillbaka till toppen