# ANVÄNDA TVÅ MASKINER FÖR ATT SKRIVA UT ETT STORT UTSKRIFTSJOBB

## Översikt

För att kunna använda den här funktionen måste du ha tillgång till två maskiner.
Två maskiner som är anslutna till samma nätverk används nämligen parallellt för att genomföra utskriftsjobbet. Med den här funktionen delas ett jobb upp mellan två maskiner så att utskriftstiden kan förkortas när ett stort antal uppsättningar skrivs ut.

För att kunna använda funktionen för tandemutskrift i Windowsmiljö måste du registrera en slavmaskin genom att ange dess IP-adress i skrivardrivrutinen.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Special]

2. #### Markera kryssrutan [Tandemutskrift] ()

   Du kan använda funktionen för tandemutskrift om skrivardrivrutinen har installerats med alternativet ”Anpassad installering”, [LPR-direktutskrift (specificera adress/automatisk sökning)] är valt och kryssrutan [Ja] har markerats för ”Vill du använda funktionen för tandemutskrift?”.

### Macintosh

1. #### Välj [Tandemutskrift]

2. #### Markera kryssrutan [Tandemutskrift] ()

   Skärmbilden med inställningar för Tandemutskrift visas. Ange IP-adressen för en slavmaskin och klicka på knappen [Uppdatera]. Inställningarna för Tandemutskrift konfigureras.
   För att kunna använda funktionen för tandemutskrift måste du välja det protokoll som ska användas enligt det meddelande som visas på skärmen när du lägger till skrivardrivrutinen i installationsverktyget för skrivaren.

Tillbaka till början