# INSTÄLLNING FÖR UTSKRIFT FRÅN MFP (FTP)

Från maskinens manöverpanel kan du komma åt FTP-servern och välja data på servern för utskrift.

### Lägga till eller redigera en FTP-server

Tryck på knappen [Lägg till] för att visa registreringsskärmen för FTP-server. Du kan registrera upp till 20 nätverksmappar.
Tryck på namnet på en FTP-server för att visa registreringsskärmen för motsvarande FTP-server. I det här läget kan du redigera den.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Namn | Ange ett namn som ska visas på maskinens manöverpanel.
FTP-server | Ange FTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Sökväg | Ange FTP-filserverns sökväg.
Aktivera användarautentisering | Aktiverar användarautentisering. Användarnamn och lösenord måste anges.
Användarnamn | Ange användarnamn för att logga in på FTP-filservern.
Lösenord | Ange det lösenord som krävs för att logga in på FTP-filservern. Ställ in [Ändra lösenord] på för att ändra lösenordet och ange det nya lösenordet i textrutan.
Aktivera SSL | Aktiverar SSL-krypterad kommunikation.

### Radera en FTP-server

Om du vill radera en vald FTP-server ska du markera kryssrutan till vänster om dess namn med och trycka på knappen [Radera].
Tillbaka till början